Speed-Link Manual

Start
Záruka a suport
Rozsah dodání
Předpoklady systému
Bezpečnostní pokyny
Napojení
Obsluha
Odstranění chyb

# Záruka a suport

##

## Suport

Máte-li problémy při instalaci, nebo napojení přístroje, obraťte se laskavě na náš technický support. Na naší stránce Web www.speed-link.com jsme připravili supportový formulář. Jako alternativu můžete na suport napsat přímo email: support@speed-link.com

## Omezení ručení

Firma Jöllenbeck GmbH / s s.r.o. neručí v žádném případě za následky škody, jako je poškození, nebo ztráta majetku, ztráty zisku, nebo obratu, náklady za náhradní díly, výdaje za nepříjmnosti, vzniklé za přerušení služeb, nebo jiné škody. Za žádných okolností se nemohou uplatňovat nároky, které převyšují kupní cenu výrobku.

## Záruka

Pro tento výrobek obdržíte omezenou záruku po dobu dvou let. Prokáže-li tento výrobek během záruky jistou závadu, opraví, nebo nahradí firma Jöllenbeck GmbH/s s.r.o. závadný výrobek dle vlastního uvážení. Přineste závadný výrobek s potvrzením o koupě k prodávajícímu, u kterého jste výrobek zakoupil(a), aby bylo možné uplatnit záruku.

## Správná likvidace

Tento výrobek se nesmí odstraňovat se zvyklým domácím odpadem. Jste povinnen(povinna) k tomu, dosloužené elektrické přístroje odevzdat do oficiálně vyhrazeným sběrnám pro elektrické přístroje. Firma Jöllenbeck GmbH/s s.r.o. myslí na to, chránit dle možností mnoho ressourcen, a tím tak životní prostředí a Vaše zdraví. Pomozte nám přitom, tím že zlikvidujete tento opotřebovaný výrobek v nejblíže povolené sběrně. Informace o sběrnách ve Vaší blízkosti obdržíte na radnici, u místního podniku pro odstranění odpadu, nebo v obchodě, ve kterém jste tento výrobek zakoupil(a).

## Údržba a oprava

Veškeré opravy a údržbárské práce smí provádět pouze kvalifikovaný odborník. Neprovádějte na přístroji svépomocně žádné opravy a změny.

## Vlhkost

Udržujte přístroj vzdálen od vlhkosti (déšť), vody a jiných kapalin.

## Podmínky životního prostředí

Uveďte přístroj do provozu pouze při teplotě od 5 do 40°C a při relativní vlhkosti vzduchu od
5 do 80% (nekondenzující).

## Copyright

Copyright© 2008 Firma Jöllenbeck GmbH / s s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Toto zveřejnění se nesmí bez výslovného písemného povolení firmy Jöllenbeck GmbH/s s.r.o. ani celé a ani jenom částečně rozmnožovat, reprodukovat, vyvolávat, ukládat do paměti, nebo v jiné podobě, zda elektronické, mechanické, jako fotokopie, záznam, nebo jiným způsobem, zprostředkovat, nebo zpřístupňovat.

##