Start
Gwarancja i pomoc techniczna
Zakres dostawy
Wymagania systemowe
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Podłączenie
Obsługa
Usuwanie usterek
|  | # Usuwanie usterek ## ## Gamepad nie jest rozpoznawany przez system. • Gamepad należy podłączać nie przez hub USB, lecz bezpośrednio do portu USB komputera. • Nie należy podłączać gamepada podczas rozruchu komputera, lecz dopiero po całkowitym uruchomieniu systemu. ## ## Gamepad nie działa poprawnie. • Możliwe zakłócenia kalibracji. Na chwilę odłącz gamepad od komputera, po czym podłącz go ponownie. • Jeśli ustawienia gamepada są nadal niepoprawne, uruchom ponownie komputer. Następnie ustaw w panelu sterowania / kontrolerach gier na karcie Kalibracja dokładne położenie drążka sterującego i krzyża sterującego. |  |  |