Начало
Гаранция и поддръжка
Съдържание на доставката
Изисквания към системата
Инструкции за безопасност
Свързване
Начин на работа
Отстраняване на неизправности
|  | # Свързване ## Важно: Преди да включите камерата към компютъра си, първо инсталирайте софтуера с драйверите! Поставете приложения драйверен диск в CD-ROM устройството на Вашия компютър. Инсталационното меню за драйверите на Speed-Link се стартира автоматично (ако инсталационното меню не се отвори, в Windows Explorer кликнете върху иконата на CD-ROM устройството, а след това кликнете два пъти върху файла „Setup.exe”). Кликнете върху бутона „Driver“ („Драйвер“). Помощната програма на InstallShield ще Ви преведе през инсталацията на софтуера. Следвайте указанията на екрана. Ако Windows генерира въпрос дали инсталацията да бъде продължена въпреки неуспешен Windows Logo Test, кликнете върху Продължаване на инсталацията. Включете уеб камерата в свободен USB вход на Вашия компютър и извадете драйверния диск от CD-ROM устройството. Ако Windows генерира въпрос дали да бъде осъществена връзка с Windows Update, изберете отговор „Не сега“ и кликнете върху „Напред“. Изберете Автоматично инсталиране на софтуера и кликнете върху Напред. Ако Windows генерира въпрос дали инсталацията да бъде продължена въпреки неуспешен Windows Logo Test, кликнете върху Продължаване на инсталацията. След инсталирането на файловете кликнете върху Завършване, за да приключите инсталацията на драйверите на уеб камерата. Ако е необходимо, ще видите съобщение, генерирано от Windows, за поставяне на инсталационния диск за Windows. За тази цел имайте готовност с диска. |  |  |