Start
Garantie en ondersteuning
Verpakkingsinhoud
Systeemvereisten
Veiligheidsrichtlijnen
Aansluiting
Bediening
Verhelpen van fouten
|  | # Garantie en ondersteuning ## ## Ondersteuning Neem contact op met onze technische dienst wanneer u problemen ondervindt bij de installatie of de aansluiting van het toestel. Op onze website www.speed-link.com hebben wij een supportformulier voor u klaar. Als alternatief kunt u ons ook rechtstreeks een e-mail sturen: support@speedlink.com ## Aansprakelijkheidsbeperking De firma Jöllenbeck GmbH kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door verlies van eigendom, winst- of omzetverlies, kosten voor wisselstukken, onvoorziene uitgaven door werkonderbreking of andere schade. In geen geval kan een schadevergoeding worden geëist, die de aankoopprijs van het product overschrijdt. ## Garantie Voor dit product geldt een beperkte garantie van twee jaar. Indien dit product binnen de garantietermijn een defect vertoont, repareert of vervangt de firma Jöllenbeck GmbH het defecte product naar eigen goeddunken. Breng het defecte product met aankoopbewijs terug naar de handelaar waar u het product gekocht heeft om een beroep te kunnen doen op de garantieregeling. ## Correcte afvalverwijdering Dit product mag niet met het huisvuil worden weggeworpen. U bent wettelijk daartoe verplicht om buiten dienst gestelde elektrische apparatuur af te geven bij een officieel inzamelpunt voor elektrische apparatuur. De firma Jöllenbeck GmbH zet zich in om zoveel mogelijk grondstoffen en daarmee ook het milieu en uw gezondheid te sparen. Help ons daarbij en laat dit product bij uw dichtstbijzijnde inzamelpunt recycleren. Informatie over de inzamelpunten vindt u bij de gemeentelijke instanties, de lokale recyclingbedrijven of de handel, waar u uw product hebt gekocht. ## Onderhoud en reparatie Reparaties en onderhoud mag uitsluitend door opgeleide vakmensen worden uitgevoerd. Voer zelf geen reparaties uit en wijzig het toestel niet. ## Vocht Hou het toestel uit de buurt van vocht (regen), water en andere vloeistoffen. ## Omgevingstemperatuur Het toestel mag alleen bij een temperatuur tussen 5 en 40°C en een relatieve luchtvochtigheidsgraad van 5 tot 80% (niet condenserend) worden gebruikt. ## Copyright © 2009 Jöllenbeck GmbH. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jöllenbeck GmbH noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, weergegeven, opvraagbaar worden gesteld, opgeslagen worden of in een andere vorm, hetzij elektronisch, mechanisch, als fotokopie, optekening of op andere wijze, overgedragen of toegankelijk worden gemaakt. ##  |  |  |