Inicio
Garantía y Soporte técnico
El pack incluye
Requerimientos sistema
Avisos de seguridad
Conexión
Manejo
Solución a problemas
|  | # Conexión ## Importante: Primero tendrás que instalar el software de controlador, antes de conectar la cámara a tu ordenador. Coloca el CD del controlador en la unidad de CD ROM de tu ordenador. El menú de instalación del controlador Speed-Link Setup se inicia automáticamente (Si no fuese así, haz clic en Windows Explorer de tu unidad de CD-ROM y haz luego doble clic en el archivo "setup.exe"). Haz clic en el cuadro “Driver / Controlador”. El InstallShield Wizard te guiará por la instalación de software. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla. Si Windows pregunta si debe continuar la instalación aunque no haya pasado el test del logotipo de Windows, haz clic en Continuar instalación. Conecta la webcam a un puerto USB libre de tu ordenador y saca el CD del controlador de tu unidad de CD ROM. Si Windows pregunta que si hay que establecer una conexión con Windows Update, selecciona “No, ahora no” y haz clic en “Continuar”. Selecciona Instalar software automáticamente y haz clic en Continuar. Si Windows pregunta si debe continuar la instalación aunque no haya pasado el test del logotipo de Windows, haz clic en Continuar instalación. Después de instalar los archivos, haz clic en Finalizar, para completar la instalación del controlador de la webcam. El sistema operativo puede que emita un aviso para colocar el CD que contiene la versión de Windows con la que operas. En todo caso, ten preparado el CD con la versión de Windows. |  |  |