Start
Garanti och support
Leveransomfattning
Systemkrav
Säkerhetsråd
Anslutning
Drift
Felsökning
|  | # Anslutning ## Viktigt: Installera drivrutinerna först, innan kameran ansluts till datorn! Sätt i den medföljande CD-skivan med drivrutiner i CD-spelaren. Installationsmenyn för Speed-Link drivrutiner startar automatiskt (gå in i Utforskaren och klicka på "Setup.exe" i CD-ROM-enheten om installationsmenyn inte visas). Klicka på knappen "Driver/Drivrutiner". InstallShield Wizard leder dig sedan igenom installationen av programvaran. Följ anvisningarna på skärmen. Om Windows frågar om installationen ska fortsätta trots att den inte klarat Windows-Logo-testet, klickar man på Fortsätt installation. Anslut webbkameran till en ledig USB-port på datorn och plocka ur CD-skivan med drivrutinerna från CD-ROM-enheten. Om Windows frågar om en förbindelse med Windows Update ska upprättas, väljer man "Nej, inte den här gången" och klickar på "Fortsätt". Välj Installera automatiskt programvara och klicka på Fortsätt. Om Windows frågar om installationen ska fortsätta trots att den inte klarat Windows-Logo-testet, klickar man på Fortsätt installation. Efter installationen klickar man på Slutför för att avsluta installationen av webbkamerans drivrutiner. Ibland kräver Windows att man lägger i Windows installations-CD. Var därför beredd med Windows CD-skivan. |  |  |