Start
Garantie und Support
Lieferumfang
Systemvoraussetzungen
Sicherheitshinweise
Anschluss
Bedienung
Fehlerbehebung
|  | # Anschluss ## Wichtig: Installieren Sie erst die Treiber-Software, bevor Sie die Kamera an Ihren Computer anschließen! Legen Sie die mitgelieferte Treiber-CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. Das Speed-Link Driver Installation Menu startet automatisch (sollte das Intallations-Menü sich nicht öffnen, klicken Sie im Windows Explorer auf Ihr CD-ROM-Laufwerk und doppelklicken Sie auf die Datei „Setup.exe“). Klicken Sie auf die Schaltfläche „Driver / Treiber“. Der InstallShield Wizard führt Sie nun durch die Software-Installation. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Sollte Windows Sie fragen, ob die Installation trotz nicht bestandenem Windows-Logo-Test fortgesetzt werden soll, klicken Sie auf Installation fortsetzen. Schließen Sie die Webcam an eine freie USB-Schnittstelle an Ihrem PC an und entnehmen Sie die Treiber-CD aus Ihrem CD-ROM-Laufwerk. Sollte Windows Sie fragen, ob eine Verbindung mit Windows Update hergestellt werden soll, wählen Sie „Nein, diesmal nicht“ und klicken Sie auf „Weiter“. Wählen Sie Software automatisch installieren und klicken Sie auf Weiter. Sollte Windows Sie fragen, ob die Installation trotz nicht bestandenem Windows-Logo-Test fortgesetzt werden soll, klicken Sie auf Installation fortsetzen. Klicken Sie nach der Installation der Dateien auf Fertig stellen, um die Installation der Webcam-Treiber abzuschließen. Windows fordert Sie ggf. auf, die Windows Installations-CD einzulegen. Halten Sie zu diesem Zweck die Windows CD bereit. |  |  |