Start
Gwarancje i pomoc techniczna
Zakres dostawy
Wymagania systemowe
Wskazówki bezpieczeństwa
Podłączenie
Obsługa
Usuwanie błędów
|  | # Podłączenie ## Ważne: Przed podłączeniem kamery do komputera należy zainstalować sterowniki! W napędzie CD umieścić dołączoną płytę CD ze sterownikami. Menu instalacyjne sterownika Speed-Link rozpocznie się automatycznie (jeśli menu instalacyjne nie otwiera się, w eksploratorze Windows, należy wybrać napęd CD-ROM, a następnie dwukrotnie kliknąć plik „Setup.exe“). Kliknąć przycisk „Driver / Sterownik“. Kreator instalacji InstallShield przeprowadzi teraz instalację oprogramowania. Postępować zgodnie ze wskazówkami na ekranie. Jeśli system Windows zapyta, czy należy kontynuować instalację mimo nieudanego testu logo Windows, należy kliknąć przycisk Kontynuuj instalację. Podłączyć kamerę internetową do wolnego portu USB komputera i wyciągnąć płytę CD ze sterownikiem z napędu CD-ROM. Jeśli system Windows zapyta, czy utworzyć połączenie z usługą Windows Update, należy wybrać przycisk „Nie, nie tym razem“ i kliknąć przycisk „Dalej“. Wybrać opcję Zainstaluj automatycznie oprogramowanie i kliknąć przycisk Dalej. Jeśli system Windows zapyta, czy należy kontynuować instalację mimo nieudanego testu logo Windows, należy kliknąć przycisk Kontynuuj instalację. Po instalacji plików kliknąć przycisk Zakończ, aby zamknąć instalację sterownika kamery internetowej. W razie potrzeby system Windows zażąda włożenia płyty instalacyjnej systemu Windows. W tym celu należy przygotować płytę CD systemu WIndows. |  |  |