Начало
Гарантия и поддержка
Комплект поставки
Системные требования
Указания по технике безопасности
Подключение
Обслуживание
Устранение неполадок
|  | # Подключение ## Важно: Перед подключением камеры к компьютеру установить драйверы программного обеспечения! Вставить поставляемый в комплекте компакт-диск с драйверами в дисковод для компакт-дисков компьютера. Меню программы установки драйверов Speed-Link запускается автоматически (если меню установки не появляется, то в проводнике Windows выбрать дисковод для компакт-дисков и дважды нажать на файл "Setup.exe"). Нажать экранную кнопку „Driver / Treiber“ (драйвер). После этого мастер установки InstallShield Wizard проведет через процесс установки программного обеспечения. Следовать указаниям на экране. Если система Windows выдаст запрос о том, следует ли продолжить установку, несмотря на невыполненную программу тестирования Windows Logo, нажать на Installation fortsetzen(Продолжить установку). Подключить веб-камеру к свободному порту USB на ПК и извлечь компакт-диск с драйверами из дисковода для компакт-дисков. Если система Windows выдаст запрос о том, следует ли установить связь с системой обновления Windows, выбрать "Nein, diesmal nicht" (Нет, не в этот раз) и нажать на "Weiter" (Далее). Выбрать Software automatisch installieren (Установить программное обеспечение автоматически) и нажать на Weiter(Далее). Если система Windows выдаст запрос о том, следует ли продолжить установку, несмотря на невыполненную программу тестирования Windows Logo, нажать на Installation fortsetzen(Продолжить установку). Для завершения процесса установки драйверов веб-камеры после процесса установки нажать на Fertig stellen(Готово). При необходимости Windows выдаст запрос на вставку установочного компакт-диска Windows. Для этой цели подготовить компакт-диск с Windows. |  |  |