Başlangıç
Garanti ve Destek
Teslimat Kapsamı
Sistem Gereksinimleri
Güvenlik Uyarıları
Bağlantı
Kullanım
Hata Giderme
|  | # Bağlantı ## Önemli: Kamerayı bilgisayarınıza bağlamadan önce sürücü yazılımını kurun! Birlikte verilen sürücü CD'sini bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. Speed-Link sürücü kurulum menüsü otomatik olarak başlar (kurulum menüsü açılmazsa, Windows Gezgini'nde CD-ROM sürücünüze tıklayın ve "Setup.exe" dosyasına çift tıklayın). "Driver / Sürücü" düğmesine tıklayın. InstallShield Wizard, yazılım kurulumu konusunda sizi yönlendirir. Ekrandaki talimatları izleyin. Windows, Windows-Logo Test geçilmemesine rağmen kurulumun devam edip etmemesini size sorarsa, Kurulumu devam ettir seçeneğine tıklayın. Webcam'i bilgisayarınızdaki boş bir USB yuvasına bağlayın ve sürücü CD'sini CD-ROM sürücüsünden çıkartın. Windows, Windows Update ile bir bağlantı kurulmasını sorarsa, "Hayır, bu kez değil" seçeneğini seçin ve "Devam" seçeneğine tıklayın. Yazılımı otomatik olarak kur seçeneğini seçin ve Devam seçeneğine tıklayın. Windows, Windows-Logo Test geçilmemesine rağmen kurulumun devam edip etmemesini size sorarsa, Kurulumu devam ettir seçeneğine tıklayın. Webcam sürücüsünün kurulumunu tamamlamak için, dosyaların kurulumundan sonra Tamamla seçeneğine tıklayın. Gerekirse, Windows kurulum CD'sini takmanızı isteyebilir. Bu amaçla, Windows CD'sini hazır bulundurun. |  |  |