Start
Garantie en ondersteuning
Verpakkingsinhoud
Systeemvereisten
Veiligheidsrichtlijnen
Aansluiting
Bediening
Verhelpen van fouten
|  | # Aansluiting ## Belangrijk: Installeer eerst de besturingssoftware voordat u de camera op uw computer aansluit! Plaats de meegeleverde besturings-CD in de CD-ROM-lezer van uw computer. Het Speed-Link Driver Installation Menu start automatisch (wanneer het installatiemenu niet wordt geopend, klikt u in de Windows Explorer op uw CD-ROM-lezer en klikt u dubbel op het bestand „Setup.exe“). Klik op de button „Driver “. De InstallShield Wizard begeleidt u nu door de software-installatie. Volg de aanwijzingen op het beeldscherm. Wanneer Windows u vraagt of de installatie niet ondanks een afgesloten Windows-Logo-test moet worden voortgezet, klikt u op Installatie voortzetten. Sluit de webcam op een vrije USB-interface van uw PC aan en neem de driver-CD uit de CD-ROM-lezer. Wanneer Windows u vraagt of er een verbinding met Windows Update moet worden gemaakt, kiest u „Nee, nu niet“ en klikt u op „Verder“. Kies Software automatisch installeren en klik op Verder. Wanneer Windows u vraagt of de installatie niet ondanks een afgesloten Windows-Logo-test moet worden voortgezet, klikt u op Installatie voortzetten. Klik na de installatie van de bestanden op Afsluiten om de installatie van de webcam-driver af te sluiten. Windows vraagt u eventueel om de Windows installatie-CD te plaatsen. Houd daarom de Windows CD bij de hand. |  |  |