Démarrage
Garantie et assistance
Éléments fournis
Configuration système requise
Consignes de sécurité
Raccordement
Commande
En cas d'erreur
|  | # Raccordement ## Important: installez le pilote avant de raccorder la caméra à votre ordinateur! Insérez le CD fourni du pilote dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. Le menu d’installation du pilote Speed-Link démarre automatiquement (si ce n’est pas le cas, cliquez sur votre lecteur de CD-ROM dans l’Explorateur de Windows et double-cliquez sur le fichier "setup.exe"). Cliquez sur le bouton "Driver / Treiber". L’assistant d’installation vous guide alors à travers l’installation du logiciel. Suivez les instructions qui s'affichent à l’écran. Si Windows vous demande si vous souhaitez poursuivre l’installation même si le logiciel n’a pas réussi le test permettant d’obtenir le logo Windows, cliquez sur Continuer l’installation. Raccordez la webcam à un port USB libre de votre ordinateur et retirez le CD du pilote qui se trouve dans votre lecteur de CD-ROM. Si Windows vous demande si vous souhaitez vous connecter à la mise à jour Windows, sélectionnez "Non, pas pour cette fois", puis cliquez sur "Suivant". Sélectionnez Installer le logiciel automatiquement, puis cliquez sur Suivant. Si Windows vous demande si vous souhaitez poursuivre l’installation même si le logiciel n’a pas réussi le test permettant d’obtenir le logo Windows, cliquez sur Continuer l’installation. À l’issue de l’installation, cliquez sur Terminer pour achever l’installation des pilotes de la webcam. Windows vous demande éventuellement d’insérer le CD d’installation de Windows. Ayez pour cela le CD de Windows à portée de main. |  |  |