Začetek
Garancija in podpora
Vsebina dostavljenega paketa
Sistemske zahteve
Varnostni napotki
Priključitev
Upravljanje
Odpravljanje težav
|  | # Priključitev ## Pomembno: Preden priključite kamero na računalnik, namestite programsko opremo gonilnika! V pogon za zgoščenke vstavite zraven dostavljeno zgoščenko z gonilniki. Speed-Link meni namestitve gonilnikov se zažene samodejno (če se namestitveni meni ne odpre, kliknite v Windows Explorer-ju na vaš pogon za zgoščenke in dvakrat kliknite na datoteko „Setup.exe“). Kliknite na gumb „Driver / gonilnik“. Čarovnik za namestitev vas vodi skozi namestitev programske opreme. Sledite navodilom na zaslonu. Če vas Windows vpraša, ali naj se namestitev nadaljuje kljub neopravljenemu Windows Logo Test-u, kliknite na Nadaljuj namestitev. Spletno kamero priklopite v prost USB vmesnik na vašem računalniku in vzemite zgoščenko z gonilniki iz vašega pogona za zgoščenke. Če vas Windows vpraša, ali naj vzpostavi zvezo z Windows Update, izberite „Ne, tokrat ne“ in kliknite „Naprej“. Izberite Samodejno namesti programsko opremo uin kliknite Naprej. Če vas Windows vpraša, ali naj se namestitev nadaljuje kljub neopravljenemu Windows Logo Test-u, kliknite na Nadaljuj namestitev. Po namestitvi datotek kliknite na Zaključi, da zaključite namestitev gonilnikov spletne kamere. Windows po potrebi zahteva, da vstavite Windows namestitveno zgoščenko. V ta namen imejte pripravljeno Windows zgoščenko. |  |  |