Руководство по эксплуатации Speed-Link

Начало
П оддержка
Комплект поставки
Системные требования
Указания по технике безопасности
Подключение
Обслуживание
Коммуникация
Устранение неполадок

# Обслуживание

##

ВНИМАНИЕ: перед использованием гарнитуры убедиться в том, что все регуляторы дистанционного управления на кабеле установлены на минимальное значение. Для этого перевести регуляторы на кабеле в самое нижнее положение.

## Регулировка дужки

Надеть гарнитуру и проверить, как она прилегает к голове - слишком тесно или слишком свободно. При необходимости отрегулировать длину дужки с обеих сторон над наушниками.

## Регулировка ножки микрофона

Ножку микрофона можно поворачивать в шарнире на левой чашке наушников. Кроме того, ножку можно выгнуть в любом произвольном направлении. Отрегулировать микрофон таким образом, чтобы он находился на расстоянии примерно 2 см от рта. Убедиться в том, микрофон не касается рта. В противном случае возможно искажение вашего голоса на приемной стороне.

## Настройка звуковых каналов

Rear (сзади)

Через задний динамик в звук добавляется музыка. С помощью регулятора выбрать нужную громкость музыки.

Front (спереди)

С помощью регулятора настроить громкость звуковых эффектов.

### Volume (громкость)

Настроить общую громкость гарнитуры.

Sub. (басы)

Настройка глубины басов и силы вибрации. Перемещение регулятора вверх означает усиление вибрации.

Center (центр)

С помощью регулятора настроить громкость речи. Таким образом можно отделить речь от, например, фонового звука или музыки.

Mic (микрофон)

Отключить микрофон.

##

## Настройка громкости наушников

Установить громкость в Windows на примерно 75%. Для этого в нижнем правом углу экрана в панели задач дважды нажать на значок громкости

и переместить регулятор громкости на уровень примерно 2/3 от максимальной величины.

Затем запустить воспроизведение любой музыкальной композиции и медленно повышать громкость до требуемого уровня.

ОСТОРОЖНО: Слишком высокая громкость может привести к необратимым нарушениям слуха. Избегать прослушивания при слишком высокой громкости и перед каждым использованием гарнитуры следить за тем, чтобы регулятор громкости не был установлен на максимальную громкость.

##

## Настройка громкости микрофона

Открыть окно настройки громкости Windows и выбрать меню "Параметры -> Свойства". Нажать "Запись", затем "OК". Задать громкость микрофона и поставить флажок в поле "Выбрать", если он еще не был установлен.

Для перехода в окно свойств воспроизведения выбрать пункт "Воспроизведение" и нажать "ОК".