Manuel Speed-Link

Démarrage
Assistance
Éléments fournis
Configuration système requise
Consignes de sécurité
Raccordement
Commande
Communication
En cas d'erreur

# Raccordement

##

Sortez le combiné casque-micro de l'emballage et vérifiez tous les câbles et le combiné pour vous assurer qu'ils ne sont pas abîmés. Raccordez le combiné casque-micro comme suit à votre ordinateur de bureau ou à votre ordinateur portable:

Reliez la fiche USB à l’interface USB de votre ordinateur. Ne reliez pas le casque à un hub USB, mais raccordez-le directement au port USB de l’ordinateur.

Remarque

Aucune installation de pilote n’est nécessaire pour utiliser le périphérique sous Windows XP ou Vista. Si vous souhaitez toutefois régler les canaux séparément, installez le logiciel.

Insérez dans le lecteur de CD le CD fourni contenant le logiciel. Le menu d’installation du pilote démarre automatiquement. Si ce n'est pas le cas, ouvrez le pilote en double-cliquant sur le Bureau / Medusa-Software (USB Multi-Channel Audio Device).

Dans le menu qui suit, sélectionnez "Multi-Channel Software". Suivez les instructions qui s'affichent à l’écran. Redémarrez l'ordinateur pour achever l'installation.

Après avoir redémarré l'ordinateur, vous voyez apparaître le symbole "USB Multi-Channel Audio Device" dans la barre des tâches à droite. Double-cliquez dessus pour accéder au menu du son.