Руководство по эксплуатации Speed-Link

Начало
П оддержка
Комплект поставки
Системные требования
Указания по технике безопасности
Подключение
Обслуживание
Коммуникация
Устранение неполадок

# Подключение

##

Извлечь гарнитуру из упаковки и проверить все кабели и гарнитуру на предмет повреждений. Подключить гарнитуру к настольному компьютеру или к ноутбуку следующим образом:

Подключить USB-соединитель к USB-порту ПК. Не подключать наушники через USB-концентратор, воспользоваться USB-портом ПК.

Примечание

Для работы устройства в ОС Windows XP или Vista установка драйверов не требуется. Для настройки отдельных каналов следует установить программное обеспечение.

Вставить поставляемый в комплекте компакт-диск с драйверами в дисковод для компакт-дисков. Установка драйверов должна запуститься автоматически. В противном случае для запуска драйвера дважды нажать на рабочем месте на значок Medusa (USB Multi-Channel Audio Device, многоканальное аудиоустройство USB).

Выбрать в появившемся меню пункт "Multi-Channel Software" (многоканальное ПО). Следовать указаниям на экране. Для завершения процесса установки перезапустить компьютер.

После перезапуска на панели задач в правой части экрана появится значок "USB Multi-Channel Audio Device" (многоканальное аудиоустройство USB). Дважды нажмите на него, что открыть меню аудиоустройства.