Start
Gwarancja i wsparcie
Zakres dostawy
Wymagania systemowe
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Podłączenie
Obsługa
Usuwanie usterek
|  | # Gwarancja i wsparcie ## ## Wsparcie techniczne W razie napotkania trudności przy instalacji czy obsłudze urządzenia prosimy o skontaktowanie się na naszym działem wsparcia technicznego. Na naszej witrynie internetowej www.speed-link.com znajduje się odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Alternatywnie można również wysłać do nas wiadomość pocztą elektroniczną na adres: support@speed-link.com ## Ograniczenie odpowiedzialności cywilnej Firma Jöllenbeck GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody następcze takie jak szkody lub straty materialne, utratę zysków lub obrotów, koszty ponoszone na zakup części zamiennych, wydatki powiązane z zakłóceniami w dostępności usługi lub inne szkody. Wyklucza się roszczenia odszkodowawcze, których wartość przekracza cenę zakupu produktu. ## Gwarancja Produkt objęty jest ograniczoną gwarancją ważną przez okres dwóch lat. W razie wystąpienia usterek produktu w okresie gwarancyjnym firma Jöllenbeck GmbH dokona naprawy lub wymiany uszkodzonego produktu według swego uznania. W celu skorzystania z gwarancji uszkodzony produkt wraz z dowodem zakupu należy dostarczyć do sprzedawcy produktu. ## Właściwa utylizacja produktu Produktu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Zużyte urządzenia elektroniczne należy obowiązkowo oddawać do akredytowanych punktów zbiorczych urządzeń elektrycznych. Zużyte urządzenia elektroniczne należy obowiązkowo oddawać do akredytowanych punktów zbiorczych urządzeń elektrycznych. Prosimy o wsparcie nas w tych działaniach i dostarczenie urządzenia do utylizacji do najbliższego akredytowanego punktu zbiorczego. Informacje o punktach zbiorczych można otrzymać w urzędzie lokalnej administracji, miejscowym zakładzie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został nabyty. ## Konserwacja i naprawy Wszystkie naprawy i czynności konserwacyjne mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani specjaliści. Nie wolno wykonywać żadnych napraw ani modyfikacji urządzenia we własnym zakresie. ## Wilgoć Urządzenia nie należy wystawiać na działanie wilgoci (deszcz), wody i innych cieczy. ## Warunki eksploatacyjne Urządzenie wolno eksploatować wyłącznie w zakresie temperatur od 5 do 40°C i przy wilgoci względnej powietrza wynoszącej 5 do 80% (bez kondensacji wody). ## Coypright Copyright© 2008 Jöllenbeck GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, odtwarzanie, zapisywanie w formie elektronicznej lub mechanicznej, sporządzenie fotokopii, zapisów lub przekazywanie czy też udostępnianie całości niniejszej publikacji lub jej fragmentów wymaga uprzedniego uzyskania wyraźnej zgody Jöllenbeck GmbH w formie pisemnej. ##  |  |  |