Kezdőoldal
Garancia és támogatás
A szállítás terjedelme
Rendszerelvárások
Tudnivalók
Csatlakoztatás
Kezelés
Hibaelhárítás
|  | # Csatlakoztatás ## Vegye ki a hangfalrendszert a csomagolásból és vizsgáljon meg valamennyi vezetéket és csatlakozást, hogy nincsenek-e megsérülve. Csatlakoztassa a hangfalrendszert az alábbiak szerint az asztali számítógépre vagy notebookjára: Állítsa fel a mélysugárzót egy megfelelő helyen. A legjobb helye az íróasztal alatt van. Amennyiben ott nem lenne elég hely, kompakt szerkezetének köszönhetően az íróasztalra is lehet állítani. Dugja be a hálózati csatlakozót egy szabad dugaszoló aljzatba. Állítsa a szatellithangfalat jobbra és balra a képernyő mellé. Ügyeljen arra, hogy a fehér csatlakozós hangfalat bal és a piros csatlakozós hangfalat jobb hangfalként használja. Csatlakoztassa a bal hangfal fehér cinch dugóját a mélysugárzó hátoldalán lévő fehér cinch csatlakozásra és tegyen úgy, mint a jobb hangfal esetében. Kérjük, nézzen utána a hangkártya kézikönyvében, hogy melyik csatlakozást kell választania a hangfalrendszerhez. 5.1 vagy 7.1 hangkártyák esetén a hangkártya "elülső-in" aljzatát kell használni a zöld jack dugóhoz. |  |  |