Inicio
Garantía y Soporte técnico
El pack incluye
Requerimientos sistema
Avisos de seguridad
Conexión
Manejo
Solución a problemas
|  | # Conexión ## Retira el sistema de altavoces del embalaje y comprueba si los cables y conectores están en buen estado o dañados. Enchufa el sistema de altavoces al ordenador de escritorio o a tu portátil como sigue: Coloca el subwoofer en posición adecuada que te convenga. Lo más recomendables es ponerlo debajo de la mesa de trabajo. Si no tienes ahí sitio suficiente, lo puedes poner sobre tu escritorio gracias a sus dimensiones compactas. La clavija de toma de corriente hay que conectarla una base de enchufe. Coloca los satélites a la derecha e izquierda del monitor. Ten en cuenta que el altavoz con el conector blanco es el de la izquierda y el altavoz con el conector rojo es el de la derecha. Enchufa el conector cinch/RCA blanco al altavoz izquierdo (conector blanco cinch que está en la parte trasera del subwoofer) y procede de la misma manera con el altavoz de la derecha. Consulta el manual de tu tarjeta de sonido para saber que conexión tienes que utilizar para enchufar el sistema de altavoces. En las tarjetas de sonido 5.1 y 7.1 tienes que utilizar el terminal "Front-In" de la tarjeta de sonido para el jack verde. |  |  |