Наръчник за Speed-Link

Старт
Гаранция и сервиз
Обем на доставката
Предпоставки на системата
Указания за безопасност
Свързване
Обслужване
Отстраняване на неизправности

# Обслужване

##

## Правене на снимка

Натиснете копчето от страната на уебкамерата. Снимката се показва в допълнителен прозорец и може да се запамети.

## Правене на видео

Чрез Старт > Програми > USB Video Device > AMCap отворете програмата Capture. Ако в програмния прозорец не виждате моменталното изображение на живо на камерата, може да го включите чрез опцията Options > Preview.

Указание: Обърнете внимание на това камерата да не се използва от друга програма, например от някой Messenger.

Преди да може да направите видео, трябва да създадете файл, в който да може да се запамети видеото: Кликнете върху File > Set Capture File..., изберете директорията, в която желаете да запаметите видеото и въведете име на файла. Името на файла трябва да е съставен по следния начин: ИмеНаФайла.avi

Ако желаете да определите максимален размер за видео файла, кликнете върху File > Allocate File Space... и въведете желаната от Вас максимална големина на видео файла.

Чрез Options > Video Capture Filter са възможни допълнителни настройки на камерата.

Променете контраста, яркостта и други настройки според индивидуалните Ви представи. Вече може да запишете видео като кликнете на Capture > Start Capture и на ОК в появилия се след това прозорец. За да приключите записа, кликнете на Capture > Stop Capture. Запаметете сега файла като натиснете на File > Save Captured Video... и посочите желаната директория и името на файла. Обърнете тук внимание да прибавите „.avi“ към името в края на файла. Вие може да видите направеното видео с интегрирания във Windows Windows Media Player или всеки друг плеър, който подкрепя формат AVI.

## Фокусиране на изображението

Завъртете фокуса на камерата на ръка.

##

## Инфрачервени светодиоди

За нощни снимки активирайте средния превключвател.

##

##

## Нощно осветление

С долното копче може да изключите и включите трите бели светодиода от долната страна на камерата.

#

# Конфигуриране на уебкамерата с Messenger

##

## Включване към Skype™

Стартирайте Skype и кликнете на Инструменти > Настройки... Активирайте в маската "Видео" квадратчето "Разреши видеото", ако то все още не е активирано. Изберете от списъка камера: USB Video Device. Би трябвало да видите сега предавана от Вашата уебкамера картина в прозореца на Skype™.

Указание: Затворете евентуално всички останали програми за видео/снимки като например AMCap. В противен случай може да се пречи на видео функцията в Skype.

Ако желаете да промените свойствата на видеото, кликнете върху настройките на видеокамерата. Препоръчва се да деактивирате автоматичното компенсиране на бяло при свойствата на камерата и да го настроите ръчно.

## Интегриране в MSN® Messenger 7.5

Указание: Обърнете внимание на това, че контактът, който Ви кани за видео разговор също трябва да има версия на MSN® Messengers, подкрепяща видео.

Кликнете върху списъка с контакти с десния бутон на мишката и изберете Аудио/видео > Стартирай видео разговор...

MSN® Messenger Ви съпровожда сега през конфигурацията на Вашата уебкамера. Следвайте указанията от екрана. Изчакайте, докато Вашият контакт приеме видео разговора.

За да промените свойствата на камерата, кликнете върху малката стрелка в долния десен ъгъл на видео артината и изберете настройките за уебкамерата. Кликнете на Разширени настройки. Препоръчва се да деактивирате автоматичното компенсиране на бяло при свойствата на камерата и да го настроите ръчно.

## Интегриране в ICQ® 5

Кликнете в прозореца на ICQ с десния бутон на мишката върху контакта, с който желаете да стартирате видео чат и след това кликнете на ICQ. Изчакайте, докато контактът поеме запитването за видео чат.

ICQ разпознава автоматично, дали Вие и Вашия контакт разполагате с уебкамера. Ако вече сте стартирали чат и желаете да предадете в него и своята видео картина, кликнете в чат прозореца вляво върху символа за камерата и изчакайте, докато Вашия партньор приеме запитването за чат видео.

## Интегриране в Yahoo!® Messenger 7.0

Кликнете върху списъка с контакти с десния бутон на мишката и изберете Други действия > Покана за уебкамера...

Отваря се отделен прозорец с изображението на камерата. Yahoo!® Messenger Ви пита сега, дали желаете да активирате режим Суперкамера. Кликнете върху "Да, винаги".

За да промените свойствата на камерата, кликнете върху Файл > Настройки. В отварящия се прозорец кликнете в маската „Уебкамера" на "Настройки камера..." и променете свойствата според индивидуалните си представи. Препоръчва се да деактивирате автоматичното компенсиране на бяло при свойствата на камерата и да го настроите ръчно.

##