Priročnik Speed-Link

Start
Garancija
Obseg dobave
Sistemske zahteve
Varnostni napotki
Priključitev
Uporaba
Odpravljanje napak

# Uporaba

##

## Izdelava fotografije

Pritisnite na gumb ob strani spletne kamere. Fotografija se prikaže v dodatnem oknu in jo sedaj lahko shranite.

## Izdelava videa

Odprite program Capture preko Start > Programi > USB Video Device > AMCap. Če posnetek kamere v živo ne bi bil viden v oknu programa, ga lahko vklopite preko Options > Preview.

Napotek: Pazite na to, da kamere ne uporablja kak drugi program, na primer Messenger.

Preden lahko izdelate video, morate izdelati datoteko, v katero boste video shranili: Kliknite na File > Set Capture File..., izberite seznam, v katerega želite video shraniti in vnesite ime datoteke. Ime datoteke naj obsega: ime.avi

Če video datoteki želite dodeliti maksimalno velikost, kliknite naFile > Allocate File Space... in vnesite želeno maksimalno velikost datoteke.

Preko Options > Video Capture Filter so možne nadaljnje nastavitve kamere.

Kontrast, svetlost in druge nastavitve lahko spreminjate po svojih individualnih željah. Sedaj lahko posnamete video, tako da kliknete na Capture > Start Capture in potem v oknu, ki se pojavi, "V redu". Za konec snemanja kliknite na Capture > Stop Capture. Datoteko sedaj shranite, tako da kliknete na File > Save Captured Video... in vnesete želeni cilj shranjevanja in ime datoteke. Tudi zdaj pazite, da datoteki dodate končnico ".avi" za imenom. Nov video sedaj lahko predvajate s programom Windows Media Player ali drugimi programi za predvajanje, ki podpirajo datotečni format AVI.

## Nastavitev ostrine slike

Fokus kamere ročno nastavite na potrebno ostrino.

##

## Infrardeče LED lučke

Za atmosferične nočne slike aktivirajte srednje stikalo.

##

##

## Namizna osvetljava

S spodnjim gumbom lahko vklapljate in izklapljate tri bele LED lučke na spodnji strani kamere.

#

# Konfiguracija spletne kamere s programom Messenger

##

## Vključitev v Skype™

Zaženite Skype in kliknite na Actions > Options... V registru "Video nastavitve" aktivirajte kontrolno točko Skype Video, če ta še ni aktivna. Na seznamu za izbiro kamere izberite: USB Video Device. Sedaj morate v oknu programa Skype™ zagledati sliko, ki jo prenaša vaša spletna kamera.

Napotek: Po potrebi zaprite druge programe za slike/video, kot na primer AMCap. Ti lahko motijo video funkcije programa Skype.

Če želite spremijati lastnosti videov, kliknite na Nastavitve kamere. Priporočljivo je, da deaktivirate avtomatsko primerjavo beline v lastnostih kamere in aktivirate ročno nastavitev.

## Vključite v MSN® Messenger 7.5

Napotek: Prosimo upoštevajte, da kontakt, ki ste ga povabili na video pogovor, ravno tako potrebuje različico MSN® Messengerja, primerno za video.

Na svojem seznamu kontaktov z desno tipko miške kliknite na želeni kontakt in izberite Audio/Video > Video pogovor...

MSN® Messenger vam bo pomagal konfigurirati vašo spletno kamero. Sledite navodilom na zaslonu. Počakajte, dokler vaš kontakt ne sprejme video pogovora.

Za spreminjanje lastnosti kamere kliknite na majhno puščico v spodnjem desnem kotu slike kamere in izberite Nastavitve spletne kamere. Kliknite na Dodatno. Priporočljivo je, da deaktivirate avtomatsko primerjavo beline v lastnostih kamere in aktivirate ročno nastavitev.

## Vključite v ICQ® 5

V oknu ICQ z desno tipko miške kliknite na kontakt za video klepet in na ICQ-Video. Počakajte, dokler vaš kontakt ne potrdi poizvedbe o video klepetu.

ICQ prepozna samodejno, ali imate vi in vaš kontakt spletno kamero. Če ste že zagnali klepet in bi pri tem želeli še prenos svoje slike, v oknu za klepet na levi kliknite na simbol za kamero in počakajte, da vaš partner sprejme povabilo na video klepet.

## Vključite v Yahoo!® Messenger 7.0

Na svojem seznamu kontaktov z desno tipko miške kliknite na želeni kontakt in izberite Nadaljnji koraki > Povabilo k spletni kameri...

Odpre se ločeno okno s sliko kamere. Yahoo!® Messenger vas vpraša, ali želite aktivirati način Supercam. Kliknite na "Da, vedno".

Za spreminjanje lastnosti kamere kliknite na Datoteka > Nastavitve. V registru "Webcam" v oknu, ki se odpre, kliknite na "Nastavitve kamere..." in lastnosti spremenite po svoji lastni želji. Priporočljivo je, da deaktivirate avtomatsko primerjavo beline v lastnostih kamere in aktivirate ročno nastavitev.

##