Speed-Link Manual

Start
Garancia és támogatás
A szállítás terjedelme
Rendszerelvárások
Biztonsági tudnivalók
Csatlakoztatás
Kezelés
Hibaelhárítás

# Kezelés

##

## Fénykép készítése

Nyomja meg a webkamera oldalán lévő gombot. A fénykép új ablakban jelenik meg és ekkor le lehet menteni.

## Videófilm készítése

Nyissa meg az Indítás > Programok > USB Video Device > AMCap keresztül a Capture programot. Amennyiben nem lenne látható a kamera élőképe a program ablakéban, az Opciók > Preview ponton keresztül is be lehet kapcsolni.

Tudnivaló: ügyeljen arra, hogy a kamerát ne használja másik program, mint például a Messenger.

Mielőtt elkészítené a vidót, létre kell hoznia egy fájlt, melyben le lehet menteni a videót: kattintson a File > Set Capture File...pontra, válassza ki azt a könyvtárat, ahova le szeretné menteni a videót és adja meg a fájlnevet. A fájl neve az alábbiak szerint álljon össze: fájlnév.avi

Ha a videófájlhoz maximális méretet szeretne hozzárendelni, kattintson a File > Allocate File Space... pontra és adja be a videófájl kívánt méretét.

Az Options > Video Capture Filter ponton keresztül a kamera további beállításai lehetségesek.

Egyéni elképzelései szerint változtassa meg a kontrasztot, a fényerőt és más beállításokat!Akkor vehet fel videófilmet, ha a Capture > Start Capture pontra kattint, majd a megjelenő ablakban az OK-ra kattint. Ha be szeretné fejezni a felvételt, kattintson a Capture > Stop Capture pontra. Mentse le a fájlt: kattintson a File > Save Captured Video... pontra és adja meg a kívánt könyvtárat és a fájlnevet. Itt is ügyeljen arra, hogy a fájlnév „.avi“-ra végződjön, ezt a végén tegye hozzá. Az elkészült videót a Windows-ba integrált Windows Media Playerrel vagy más olyan lejátszóval játszhatja le, mely támogatja az AVI-fájlformátumot.

## A kép élesítése

Fordítsa el kézzel a kamera fókuszát élesre.

##

## Infravörös LED-ek

Az atmoszférikus éjszakai képekhez kapcsolja be a középső kapcsolót.

##

##

## Asztali világítás

Az alsó gombbal kapcsolhatja be és ki a kamera alján lévő három fehér LED-et.

#

# A webkamera konfigurációja Messengerrel

##

## A Skype™-ra való kapcsolódás

Indítsa el a Skype-ot és kattintson az Akciók > Opciók... pontra. Kapcsolja be a „Videóbeállítások“ pontban a Skype Video kontrollnégyzetet, ha még nem lenne bekapcsolva. Válassza ki a Kamera listában: az USB Video Device pontot. Ekkor a webkamera által közvetített képnek kell megjelennie a Skype™ ablakban.

Tudnivaló: zárja be az esetlegesen nyitva lévő más videó/képprogramokat, mint pl. az AMCap-et. Máskülönben zavarhatják a Skype videó funkcióját.

Ha meg szeretné változtatni a videótulajdonságokat, kattintson a kamerabeállításokra. Ajánlatos kikapcsolni az automatikus fehérkiegyenlítést a kameratulajdonságokban és kézileg beállítani.

## A MSN® Messenger 7.5-e történő bekapcsolás

Tudnivaló: kérjük, vegye figyelembe, hogy videószórakoztatáshoz betöltött kapcsolatnak szintén az MSN® Messenger videóképes változatára van szüksége.

Kattintson a jobb egérgombbal a kapcsolatok listájában a kívánt kapcsolatra és válassza ki az Audio/Video > Video szórakoztatás indítása... pontot

Az MSN® Messenger a webkamera konfigurációján vezeti Önt.Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Várja meg, amíg kapcsolata elfogadja a videószórakoztatást.

Ha meg szeretné változtatni a kamera tulajdonságait, kattintson a kamerakép jobb alsó sarkában lévő kis nyílra és válassza ki a webkamera beállításokat. Kattintson a Bővítettre. Ajánlatos kikapcsolni az automatikus fehérkiegyenlítést a kameratulajdonságokban és kézileg beállítani.

## ICQ® 5-re való bekötés

Kattintson a jobb egérgombbal az ICQ ablakban arra a kapcsolatra, amellyel videócsetet szeretne indítani és kattintson az ICQ videóra. Várja meg, amíg a kapcsolat elfogadja a videócset meghívót.

Az ICQ magától felismeri, hogy Ön és kapcsolata rendelkezik-e webkamerával. Ha már indított csetet, és ehhez a csethez kameraképet szeretne küldeni, kattintson a cset ablakában a bal oldalon lévő kamera jelre és várja meg, amíg csetpartnere elfogadja a videócset meghívót.

## Yahoo!®-ra csatlakoztatás Messenger 7.0

Kattintson a jobb egérgombbal a kapcsolatok listájában a kívánt kapcsolatra és válassza ki a További akciók > A webkamerához meghívás... pontot

Külön ablak nyílik meg a kameraképpel. A Yahoo!® Messenger ekkor megkérdezi, hogy be szeretné-e kapcsolni a Supercam üzemmódot. Kattintson, az "Igen, mindig" pontra.

Ha meg szeretné változtatni a kamera tulajdonságait, kattintson a Fájl > Beállítások pontra. Kattintson a kinyíló ablakban a „Webkamera“ fejléc "Kamerabeállítások..." pontjára és egyéni elképzelései szerint változtassa meg a tulajdonságokat. Ajánlatos kikapcsolni az automatikus fehérkiegyenlítést a kameratulajdonságokban és kézileg beállítani.

##