Podręcznik Speed-Link

Start
Gwarancja i wsparcie
Zakres dostawy
Wymagania systemowe
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Podłączenie
Obsługa
Usuwanie usterek

# Obsługa

##

## Robienie zdjęć

Naciśnij przycisk z boku kamery internetowej. Zdjęcie wyświetli się dodatkowym oknie i w tym momencie można je zapisać.

## Tworzenie nagrań wideo

W menu Start > Programy > USB Video Device > AMCap otwórz program do tworzenia nagrań wideo. Gdy w oknie ekranu nie pojawi się obraz z kamery, możesz go włączyć za pośrednictwem menu Options > Preview.

Wskazówka: Upewnij się, czy kamera nie jest aktualnie wykorzystywana przez inny program, np. przez komunikator.

By umożliwić utworzenie nagrania wideo, utwórz plik, w którym będziesz mógł zapisać obrazy: Wybierz menu File > Set Capture File..., wybierz folder, w którym chcesz zapisać wideo i podaj nazwę pliku. Nazwa pliku powinna mieć następującą strukturę: nazwapliku.avi

By przydzielić plikowi maksymalny rozmiar, wybierz menu File > Allocate File Space... i podaj maksymalny rozmiar pliku.

Za pośrednictwem menu Options > Video Capture Filter możesz dokonać dalszych ustawień kamery.

Zmień kontrast, jasność i pozostałe ustawienia według własnych wymagań. Teraz możesz zarejestrować obraz wideo, wybierając menu Capture > Start Capture i w wyświetlonym oknie klikając Ok. Wybierz menu Capture > Stop Capture, by zatrzymać zapis. Teraz zapisz plik, wybierając menu File > Save Captured Video... i w żądanym folderze podając nazwę pliku. Pamiętaj przy tym od dodaniu do nazwy pliku rozszerzenia „.avi”. Utworzone nagrania wideo możesz teraz odtwarzać za pomocą programu Windows Media Player w systemie operacyjnym Windows lub dowolnego odtwarzacza, obsługującego format plików AVI.

## Ustawianie ostrości obrazu

Nastaw ręcznie ostrość obrazu kamery.

##

## Diody podczerwieni

Do nastrojowych obrazów nocnych włącz środkowy włącznik.

##

##

## Podświetlenie biurka

Za pomocą dolnego przycisku możesz włączać i wyłączać trzy białe diody znajdujące się pod kamerą.

#

# Konfiguracja kamery internetowej z komunikatorem

##

## Konfiguracja z programem Skype™

Uruchom program Skype i kliknij menu Narzędzia > Opcje... W zakładce „Ustawienia wideo“ zaznacz pole wyboru Włącz Skype Wideo (jeśli pole było dotychczas odznaczone). Wybierz z listy: USB Video Device. Teraz w oknie programu Skype™ powinieneś zobaczyć obraz przekazywany przez kamerę internetową.

Wskazówka: Ewentualnie zamknij inne używane programy do obróbki wideo/obrazów, np. AMCap. W przeciwnym razie działanie opcji Skype Wideo może być zakłócone.

Kliknij ustawienia kamery, by zmienić właściwości urządzenia. Zaleca się wyłączenie we właściwościach kamery automatycznej korekty balansu bieli i ustawienie trybu ręcznego.

## Współpraca z komunikatorem MSN® Messenger 7.5

Wskazówka: Pamiętaj o tym, że użytkownik z kontaktów wybrany do rozmowy wideo, będzie musiał również korzystać z wersji MSN® Messenger obsługującej obrazy wideo.

Prawym klawiszem myszy kliknij kontakt z listy kontaktów i wybierz menu Audio/Video > Rozpocznij rozmowę wideo...

Program MSN® Messenger rozpocznie konfigurację kamery internetowej. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie Zaczekaj, aż Twój rozmówca odbierze połączenie.

By zmienić właściwości kamery, kliknij małą strzałkę w prawym dolnym rogu ekranu kamery i wybierz ustawienia kamery. Kliknij Zaawansowane. Zaleca się wyłączenie we właściwościach kamery automatycznej korekty balansu bieli i ustawienie trybu ręcznego.

## Współpraca z komunikatorem ICQ® 5

W oknie komunikatora ICQ prawym klawiszem myszy kliknij w kontaktach nazwisko osoby, z którą chcesz rozpocząć chat, a następnie kliknij przycisk ICQ-Video. Odczekaj, aż Twój rozmówca przyjmie zaproszenie do chatu.

Program ICQ rozpoznaje automatycznie, czy uczestnicy chatu posiadają kamery internetowe. By rozpocząć przesyłanie obrazów wideo w chacie, który już się rozpoczął, w oknie chatu z lewej strony kliknij ikonę kamery i zaczekaj, aż Twój rozmówca przyjmie zaproszenie do chatu.

## Współpraca z programem Yahoo!® Messenger 7.0

Prawym klawiszem myszy kliknij kontakt z listy kontaktów i wybierz menu Narzędzia zaawansowane > Zaproś do rozmowy wideo...

Otwiera się oddzielne okno z obrazem przesyłanym przez kamerę. Yahoo!® Komunikat zapyta, czy włączyć tryb Supercam. Kliknij „Tak, zawsze”.

Wybierz menu Plik > Ustawienia, by zmienić właściwości kamery. W zakładce „Kamera internetowa” otwierającego się okna dialogowego kliknij „Ustawienia kamery...” i zmień właściwości zgodnie ze swoimi wymaganiami. Zaleca się wyłączenie we właściwościach kamery automatycznej korekty balansu bieli i ustawienie trybu ręcznego.

##