Speed-Link Manual

Start
Garantie und Support
Lieferumfang
Systemvoraussetzungen
Sicherheitshinweise
Anschluss
Bedienung
Fehlerbehebung

# Bedienung

##

## Erstellen eines Fotos

Drücken Sie den Knopf auf der Seite der Webcam. Das Foto wird in einem zusätzlichen Fenster angezeigt und kann nun gespeichert werden.

## Erstellung eines Videos

Öffnen Sie über Start > Programme > USB Video Device > AMCap das Capture-Programm. Sollte das Live-Bild der Kamera im Programmfenster nicht zu sehen sein, können Sie es über Options > Preview einschalten.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Kamera nicht von einem anderen Programm, wie zum Beispiel einem Messenger verwendet wird.

Bevor Sie ein Video erstellen können, müssen Sie eine Datei erstellen, in der das Video abgespeichert werden kann: Klicken Sie auf File > Set Capture File..., wählen Sie das Verzeichnis aus, in dem Sie das Video speichern möchten und geben Sie einen Dateinamen ein. Der Dateiname sollte folgendermaßen aufgebaut sein: Dateiname.avi

Wenn Sie der Videodatei eine maximale Größe zuordnen möchten, klicken Sie auf File > Allocate File Space... und geben Sie die gewünschte maximale Größe der Videodatei ein.

Über Options > Video Capture Filter sind weitere Einstellungen der Kamera möglich.

Verändern Sie Kontrast, Helligkeit und andere Einstellungen nach Ihren individuellen Vorstellungen. Sie können nun ein Video aufnehmen, indem Sie auf Capture > Start Capture und anschließend im erscheinenden Fenster auf Ok klicken. Um die Aufnahme zu beenden, klicken Sie auf Capture > Stop Capture. Speichern Sie nun die Datei, indem Sie auf File > Save Captured Video... klicken und das gewünschte Verzeichnis und den Dateinamen angeben. Achten Sie auch hier darauf, die Datei-Endung „.avi“ zum Dateinamen hinzuzufügen. Sie können das erstellte Video nun mit dem in Windows integrierten Windows Media Player oder jedem anderen Player, der das AVI-Dateiformat unterstützt, ansehen.

## Scharfstellen des Bildes

Drehen Sie den Fokus der Kamera manuell scharf.

##

## Infrarot LEDs

Für atmosphärische Nachtbilder aktivieren Sie den mittleren Schalter.

##

##

## Tischbeleuchtung

Mit dem unteren Knopf können Sie die drei weißen LEDs an der Unterseite der Kamera an- und ausschalten.

#

# Konfiguration der Webcam mit einem Messenger

##

## Einbindung in Skype™

Starten Sie Skype und klicken Sie auf Aktionen > Optionen... Aktivieren Sie im Register „Videoeinstellungen“ das Kontrollkästchen Skype Video aktivieren, sofern dies noch nicht aktiv ist. Wählen Sie in der Liste Kamera wählen: USB Video Device aus. Sie sollten nun ein von Ihrer Webcam übertragenes Bild im Skype™ Fenster sehen.

Hinweis: Beenden Sie gegebenfalls andere Video/Bild-Programme wie zum Beispiel AMCap. Sonst könnte die Skype Video-Funktion gestört werden.

Wenn Sie die Videoeigenschaften verändern möchten, klicken Sie auf Kamera-Einstellungen. Es ist empfehlenswert, den automatischen Weißabgleich in den Kamera-Eigenschaften zu deaktivieren und manuell einzustellen.

## Einbindung in MSN® Messenger 7.5

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Kontakt, den Sie zu einer Video- Unterhaltung einladen, ebenfalls eine videofähige Version des MSN® Messengers benötigt.

Klicken Sie in Ihrer Kontaktliste mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Kontakt und wählen Sie Audio/Video > Video-Unterhaltung starten...

Der MSN® Messenger führt Sie nun durch die Konfiguration Ihrer Webcam. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Warten Sie bis Ihr Kontakt die Video-Unterhaltung annimmt.

Um die Kamera-Eigenschaften zu verändern, klicken Sie auf den kleinen Pfeil in der unteren rechten Ecke Ihres Kamerabildes und wählen Sie Webcam-Einstellungen. Klicken Sie auf Erweitert. Es ist empfehlenswert, den automatischen Weißabgleich in den Kamera-Eigenschaften zu deaktivieren und manuell einzustellen.

## Einbindung in ICQ® 5

Klicken Sie im ICQ-Fenster mit der rechten Maustaste auf den Kontakt, mit dem Sie einen Videochat starten möchten und klicken Sie auf ICQ-Video. Warten Sie, bis der Kontakt die Anfrage für den Video-Chat annimmt.

ICQ erkennt automatisch, ob Sie und Ihr Kontakt über eine Webcam verfügen. Sollten Sie schon einen Chat gestartet haben und möchten für diesen Chat Ihr Kamerabild übertragen, klicken Sie im Chat- Fenster links auf das Kamera-Symbol und warten Sie, bis Ihr Chat-Partner die Anfrage für den Video-Chat annimmt.

## Einbindung in Yahoo!® Messenger 7.0

Klicken Sie in Ihrer Kontaktliste mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Kontakt und wählen Sie Weitere Aktionen > Zur Webcam einladen...

Ein separates Fenster mit dem Kamerabild öffnet sich. Yahoo!® Messenger fragt Sie nun, ob Sie den Supercam-Modus aktivieren möchten. Klicken Sie auf "Ja, immer".

Um die Kamera-Eigenschaften zu verändern, klicken Sie auf Datei > Einstellungen. Klicken Sie in dem sich öffnenden Fenster im Register „Webcam“ auf "Kamera-Einstellungen..." und verändern Sie die Eigenschaften nach Ihren individuellen Vorstellungen. Es ist empfehlenswert, den automatischen Weißabgleich in den Kamera-Eigenschaften zu deaktivieren und manuell einzustellen.

##