Manual Speed-Link

Inicio
Garantía y Soporte técnico
El pack incluye
Requerimientos sistema
Avisos de seguridad
Conexión
Manejo
Solución a problemas

# Manejo

##

## Hacer fotos

Pulsa el botón que está en la parte lateral de la cámara. Esta foto aparece en una ventana adicional y puedes entonces guardarla.

## Crear un vídeo

Abrir en Inicio > Programas > USB Video Device > AMCap el programa de captura. Si no ves la imagen en vivo de la cámara en la ventana del programa, podrás activarla en Opciones > Vista previa.

Aviso: Pon atención a que la cámara no esté abierta y la estés utilizando desde otro programa, por ej. en un Messenger.

Antes de comenzar a crear un vídeo, tienes que crear el archivo en el que vas a guardar el vídeo: Haz clic en Archivo > Crear archivo de captura..., selecciona la carpeta en la que quieres guardar el vídeo y dale un nombre al archivo. El nombre del archivo debe tener la siguiente estructura: Nombre de archivo.avi

Si quieres que el archivo de vídeo tenga un tamaño máximo, haz clic en Archivo > Localizar espacio en el archivo...” e indica la dimensión máxima del archivo de vídeo.

A través de Opciones > Vídeo Capture Filter puedes realizar otros ajustes de la cámara.

Modifica contraste, luminosidad y otros ajustes según tus gustos individuales. A continuación podrás grabar un vídeo, haciendo clic en Captura> Inicio Captura y finalmente Aceptando en la ventana que aparece. Para finalizar la grabación, haz clic en “Captura > Stop Captura. Para guardar el archivo, haz clic en Archivo > Guardar Vídeo Capturado... y haz clic en el nombre de la carpeta y escribe el nombre del archivo. No olvides la extensión que es siempre “avi“ y que hay que añadir al nombre del archivo. Con el Windows Media Player integrado en Windows puedes visualizar el vídeo que hayas realizado o cualquier otro player que soporte el formato AVI.

## Ajuste de nitidez de imagen

Gira el foco de la cámara de modo manual hasta que esté claro.

##

## LEDs infrarrojos

Para sacar fotos atmosféricas nocturnas, activa el interruptor del medio.

##

##

## Iluminación de mesa

Con el botón inferior puedes conectar o desconectar los tres LEDs blancos de la parte inferior de la cámara.

#

# Configuración de la cámara web con un Messenger

##

## Enlace con Skype™

Inicia Skype y haz clic en Acciones > Opciones... Activa el en registro „Ajustes de Vídeo“ la casilla de verificación Activar Skype Vídeo, si no está ya activada. Selecciona en la lista Seleccionar cámara: USB Video Device out > Se verá en la ventana de Skype™ una imagen emitida por la cámara web.

Aviso: Finalice antes cualquier otro programa de Vídeo/imágenes, por ejemplo AMCap. De otra manera podría haber distorsiones en la función de vídeo de Skype.

Si quieres variar las propiedades de vídeo, haz clic en Ajustes de la Cámara. Recomendamos desactivar el equilibrio automático del blanco en las propiedades de la cámara y ajustarlo manualmente.

## Enlace en MSN® Messenger 7.5

Aviso: Ten muy en cuenta que el contacto al que invites para un entretenimiento de vídeo, precisa igual que tú de una versión vídeo del MSN® Messenger.

Haz clic con el botón derecho del ratón en lista de contactos y selecciona el contacto que quieres y selecciona después Audio/Video > Iniciar Entretenimiento de Vídeo...

El MSN® Messenger te guiará por la configuración de tu cámara web. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla. Espera hasta el contacto acepte el entretenimiento de vídeo.

Para modificar las propiedades de la cámara, haz clic en la flecha pequeña que está en la esquina inferior de la derecha de tu imagen de cámara y selecciona Ajustes de la cámara Web. Haz clic en Ampliar. Recomendamos desactivar el equilibrio automático del blanco en las propiedades de la cámara y ajustarlo manualmente.

## Enlace en ICQ® 5

Haz clic en el contacto de la ventana ICQ con el botón derecho del ratón para iniciar un vídeo Chat y haz clic en ICQ-Video. Espera hasta el contacto acepte la petición para entrar en Vídeo Chat.

ICQ detecta automáticamente si tú y tu contacto disponéis de una cámara web. Si ya has iniciado un chat y quieres transmitir la imagen de tu cámara a este chat, haz clic en la ventana de la izquierda del chat en el icono de la cámara y espera hasta que tu contacto acepte la petición de video Chat.

## Enlace en Yahoo!® Messenger 7,0

Haz clic con el botón derecho del ratón en lista de contactos y selecciona Otras acciones > de petición en cámara Web...

Se abre una ventana separada con la imagen de la cámara. Yahoo!® Messenger pregunta a continuación si quieres activar el modo Supercam. Haz clic en "Sí, siempre".

Para cambiar las propiedades de la cámara, haz clic en Archivo > Ajustes. En la ventana que se abre, haz clic en el registro “Cámara Web” en "Ajustes de cámara..." y cambia las propiedades según tus gustos personales. Recomendamos desactivar el equilibrio automático del blanco en las propiedades de la cámara y ajustarlo manualmente.

##