Start
Garanti och support
Leveransens omfattning
Systemkrav
Säkerhetsanvisningar
Anslutning
Användning
Åtgärda fel
|  | # Användning ## För att testa gamepadens funktion går du till Start > Kontrollpanelen > Gamecontroller och väljer SPEEDLINK Strike 2 Gamepad. Där kan du testa olika knappar och joysticks . ## Digitalt & Analogt läge Analogknappen används för att växla till läget för styrspakarnas X- och Y-axlar. Då kan hela synfältet styras i många spel. I det digitala läget byts den vänstra styrspaken mot den högra. Det analoga läget är aktivt när den röda kontrollampan lyser. ## Skottsalva För att belägga en knapp med en skottsalva gör du så här: Tryck på den knapp du vill belägga och turboknappen samtidigt. I det här läget utförs den valda aktiviteten ända tills man släpper motsvarande knapp. Tryck på clearknappen och den knapp som belagts med en skottsalva för att avaktivera funktionen. ## Automateld Belägg en gamepadknapp med automateld genom att trycka på autoknappen och den knapp du vill belägga samtidigt. I det här läget upprepas aktiviteten ända till man trycker på samma knapp igen. Tryck på clearknappen och den knapp som belagts med automateld samtidigt för att avaktivera funktionen. ## Vibrationsfunktion Din gamepad har interna motorer som bara fungerar som stöd för vibrationsfunktioner i spel. Information om kompatibilitet finns i manualen till motsvarande spel. Om du skulle få problem kan du titta efter om vibrationsfunktionen aktiverats i spelmenyn. ## Observera: Kontrollera om programvaran till ditt spel stöder gamepads. För att vibrationsfunktionen ska kunna användas måste den också fungera med programvaran. Om du märker att vissa knappar inte fungerar i ett spel går du till Kontrollpanelen och kontrollerar gamepadkonfigurationen igen. Gamepadknappar kan ha olika funktioner i olika spel. Därför bör du läsa igenom spelets manual innan du genomför konfigurationen i spelmenyn så att du inte råkar göra fel inställningar. ##  |  |  |