Старт
Гарантия и поддержка
Объем поставки
Системные требования
Указания по безопасности
Подключение
Управление
Устранение неполадок
|  | # Гарантия и техническая поддержка ## ## ## Ограничение ответственности Jöllenbeck GmbH ни в коем случае не несет ответственности за последствия ущерба, такие как ущерб или потеря собственности, потеря прибыли или оборота, расходы на запасные части, расходы вследствие неприятностей, невыхода на работу или другой ущерб. Ни при каких обстоятельствах не принимаются претензии, размер которых превышает цену продукта. ## Гарантия На продукт предоставляется ограниченная гарантия на два года. Если продукт выйдет из строя в течение гарантийного срока, Jöllenbeck GmbH отремонтирует или заменит неисправный продукт по собственному выбору. Чтобы воспользоваться услугами по гарантии, неисправный прибор следует вернуть в магазин, где он был куплен. ## Поддержка Если возникли проблемы во время инсталляции или подключения прибора, обратитесь в нашу службу техподдержки. На нашем сайте http:// www.speedlink.com имеется формуляр запроса. Или можно написать письмо в службу техподдержки напрямую по следующему адресу электронной почты: support@speedlink.com ## Правильная утилизация Этот прибор нельзя утилизировать с бытовым мусором. Вы обязаны сдавать старые электроприборы в специальный сборный пункт для электроприборов. Jöllenbeck GmbH стремится к тому, чтобы сберегать как можно больше ресурсов и благодаря этому окружающую среду и здоровье людей. Помогите нам в этом деле. Для этого старые электроприборы, в том числе и этот продукт, нужно сдавать в специальные сборные пункты. Информацию о специализированных пунктах сбора старых электроприборов можно получить в местных органах власти, в местном предприятии по утилизации отходов или в магазине, где был куплен этот прибор. ## Техническое обслуживание и ремонт Любые ремонтные работы и техническое обслуживание должны должны выполнять только квалифицированные специалисты. Не выполняйте ремонт самостоятельно и ничего не изменяйте в приборе. ## Влажность На прибор не должна воздействовать влага (дождь), вода или другие жидкости. ## Условия окружающей среды Эксплуатировать прибор только при температуре от 5 до 40°C при относительной влажности воздуха от 5 до 80% (не конденсирующей). ## Copyright © 2009 Jöllenbeck GmbH. Все права сохранены. Эту публикацию без однозначного письменного размещения Jöllenbeck GmbH нельзя полностью или частично размножать, воспроизводить, скачивать, сохранять или передавать или делать доступной в электронной, механической форме, в виде фотокопии, записи или иным образом. ##  |  |  |