Начало
Гарантия и поддержка
Комплект поставки
Системные требования
Указания по технике безопасности
Подключение
Обслуживание
Устранение неполадок
|  | # Обслуживание ## ## Изготовление видеоклипа Откройте через Пуск> Программы> USB Video Device > AMCap программу для захвата изображения . Если текущее изображение камеры не выводится в окне программы, то его можно включить через Options > Preview (опции>предварительный просмотр). Указание: Обратить внимание на то, чтобы камера не использовалась другой программой, как, например, программой-коммуникатором. Чтобы создать видеоклип необходимо сначала создать файл, в которой можно записать видеоклип: Нажать на File > Set Capture File... (файл>файл для захвата изображения), выбрать каталог, в котором необходимо сохранить видеоклип, и ввести имя файла. Структура имени файла должна быть следующей: Имя_файла.avi Если требуется назначить видеофайлу максимальный размер, нажать на File > Allocate File Space... (файл>установить максимальный размер) и ввести требуемый максимальный размер видеофайла. С помощью Options > Video Capture Filter (опции> фильтр захвата видеоизображения) возможны следующие настройки камеры. Изменить контраст, яркость и другие настройки согласно индивидуальным требованиям. После этого можно начать запись видеоклипа, нажав на Capture > Start Capture (захват>начать захват), после чего в появившемся окне нажать на Ok. Для завершения записи нажать на Capture > Stop Capture (захват > остановить захват). После этого сохранить файл, нажав на File > Save Captured Video...(файл>сохранить файл захвата) и указать требуемый каталог и имя файла. Обратить здесь также внимание на то, чтобы к имени файла было добавлено расширение „.avi“. Просматривать созданные видеоклипы можно лишь с помощью программы Windows Media Player или с помощью любого проигрывателя, поддерживающего формат файлов AVI. ## Face Tracking Опция "Face Tracking" в программном обеспечении AMCap улучшает качество изображения во время коммуникации. Таким образом пользователь, как объект, всегда в центре поля зрения камеры, даже при перемещении. Для активации функции выполнить следующее: Выбрать в разворачивающемся меню "Options" (опции) пункт "Video Capture Filter... " (фильтр захвата видеоизображения). Затем во вкладке "Face Tracking" установить флажок "Face Tracking". ## ## ## Настройка резкости изображения Повернуть фокус камеры вручную для настройки резкости. # Конфигурация веб-камеры с программой коммуникатором ## ## Настройка в Skype™ Запустить Skype и войти в Инструменты> Настройки... В регистре "Настройки видео" установить флажок "Включить Skype видео", если он еще не установлен. Выбрать в списке "Выбрать веб-камеру": USB Video Device . Теперь передаваемое от веб-камеры изображение должно появиться в окне Skype ™. Указание: При необходимости завершить другую программу для записи видео/программу для захвата видео как, например, AMCap. В противном случае можно нарушить функционирование видео Skype. Если требуется изменить настройки видео, нажать на настройки камеры. Рекомендуется отключить автоматический баланс белого в свойствах камеры и настраивать его вручную. ## Настройка в MSN® Messenger Указание: Необходимо учитывать, что у приглашаемого на видеочат контакта также должна быть поддерживающая видео версия MSN® Messenger. Выбрать в списке контактов с помощью правой кнопки мыши желаемый контакт и выбрать аудио/видео> начать видеоразговор... MSN ® Messenger проведет теперь через процесс конфигурирования веб-камеры. Следовать указаниям на экране. Подождать до принятия контактом видеоразговора. Чтобы изменить свойства камеры, нажать на маленькую стрелку в нижнем правом углу изображения камеры и выбрать настройки веб-камеры. Нажать на "Расширенные". Рекомендуется отключить автоматический баланс белого в свойствах камеры и настраивать его вручную. ## Настройка в ICQ ® С помощью правой кнопки мыши в окне ICQ нажать на контакт, с которым требуется запустить видеочат и нажать на видео ICQ. Подождать до тех пор, пока контакт не примет запрос на видеочат. ICQ распознает автоматически наличие веб-камеры у пользователя и контакта. Если чат уже запущен и для данного чата необходима передача изображения от камеры, то в окне чата слева нажать на символ камеры и пождать до тех пор, пока партнер по чату не примет запрос на видеочат. ## Настройка в Yahoo!® Messenger Выбрать в списке контактов с помощью правой кнопки мыши желаемый контакт и выбрать Другие действия> пригласить на видеоразговор... Откроется одельное окно с изображением камеры. Затем Yahoo! ® Messenger выдаст запрос о том, нужно ли включить режим Supercam. Нажать на "Да, всегда". Чтобы изменить свойства камеры, выбрать Файл> Настройки. Выбрать в раскрывающемся окне в регистре "Веб-камера" "Настройки камеры ... " и изменить свойства согласно индивидуальным требования. Рекомендуется отключить автоматический баланс белого в свойствах камеры и настраивать его вручную. ##  |  |  |