Začetek
Garancija in podpora
Vsebina dostavljenega paketa
Sistemske zahteve
Varnostni napotki
Priključitev
Upravljanje
Odpravljanje težav
|  | # Upravljanje ## ## Izdelava videa Odprite preko Start > Programi > USB video naprava > AMCap program za snemanje videa. Če se v programskem oknu ne prikaže živa slika kamere, jo lahko vklopite preko Možnosti > Predogled. Napotek: Bodite pozorni, da kamere ne uporablja kateri drugi program, kot na primer sporočilnik. Preden lahko izdelate video, morate ustvariti datoteko v katero lahko shranite video. Kliknite na Datoteka > Ustvari snemalno datoteko..., izberite imenik, v katerega želite shraniti video in navedite ime datoteke. Ime datoteke naj bo sestavljen kot sledeče: imedatoteke.avi Če želite video datoteki dodeliti največjo velikost, kliknite na Datoteka > Dodelitev velikosti prostora... in vnesite največjo želeno velikost video datoteke. Preko Možnosti > Filter snemanja videa so možne nadaljnje nastavitve kamere. Spremenite kontrast, svetlost in druge nastavitve po vaših osebnih predstavah. Zdaj lahko posnamete video in sicer tako, da kliknete na Snemanje > Začni snemanje in nato v pojavnem oknu na V redu. Da končate snemanje, kliknite na Snemanje > Končaj snemanje. Sedaj shranite datoteko tako, da kliknete na Datoteka > Shrani posneti video... in izberete želeni imenik ter navedete ime datoteke. Pri tem bodite pozorni, da imenu datoteke dodate končnico „.avi“. Izdelani video si lahko ogledate v Windows-ih naloženem predvajalniku Windows Media Player ali katerem koli drugem predvajalniku, ki podpira AVI format datoteke. ## Sledenje obrazu Možnost ''Sledenje obrazu'' v AMCap programski opremi med komuniciranjem izboljša kakovost slike. Tako ostanete vedno v središču vidnega polja kamere, četudi se premikate. Da bi vklopili to funkcijo, ravnajte kot sledi: V spustnem meniju ''Možnosti'' izberite ''Filter snemanja videa...''. V zavihku ''Sledenje obrazu'' aktivirajte kvadratek ''Sledenje obrazu''. ## ## ## Ostrenje slike Ročno izostrite fokus kamere. # Konfiguracija spletne kamere s sporočilnikom ## ## Vključitev v Skype™ Zaženite Skype in kliknite na Dejanja > Možnosti... V registru ''Video nastavitve'' aktivirajte nadzorni okvirček Skype Video, če ta še ni aktiviran. Na seznamu Izberi kamero izberite: USB video naprava. V Skype™ oknu bi zdaj morali videti preneseno sliko vaše kamere. Napotek: Po potrebi končajte druge programe za video/sliko, kot na primer AMCap. V nasprotnem primeru je lahko motena video funkcija Skypea. Če želite spremeniti lastnosti videa, kliknite na nastavitve kamere. Priporočamo, da v lastnostih kamere izklopite samodejno izravnavanje beline in jo nastavite ročno. ## Vključitev v MSN® Messenger Napotek: Prosimo upoštevajte, da stik, ki ga povabite v video pogovor, prav tako potrebuje različico MSN® Messengerja z možnostjo prenosa videa. Z desno miškino tipko kliknite na želeni stik na vašem seznamu stikov in izberite Audio/Video > Začni video pogovor... MSN® Messenger vas bo vodil skozi konfiguracije vaše spletne kamere. Sledite navodilom na zaslonu. Počakajte, da vaš stik sprejme video pogovor. Da bi spremenili lastnosti kamere, kliknite na majhno puščico v spodnjem desnem kotu vaše slike kamere in izberite nastavitve vaše kamere. Kliknite na Razširjeno. Priporočamo, da v lastnostih kamere izklopite samodejno izravnavanje beline in jo nastavite ročno. ## Vključitev v ICQ® V ICQ oknu kliknite z desno miškino tipko na stik, s katerim želite začeti video pogovor in kliknite na ICQ video. Počakajte, da stik sprejme zahtevo po video pogovoru. ICQ samodejno zazna, ali imate vi in vaš stik na voljo spletno kamero. Če ste pogovor že pričeli in želite za ta pogovor prenašati sliko kamere, kliknite v pogovornem oknu levo na simbol kamere in počakajte, da vaš sogovornik sprejme zahtevo po video pogovoru. ## Vključitev v Yahoo!® Messenger Z desno miškino tipko kliknite na želeni stik na vašem seznamu stikov in izberite Dejanja > Povabi k spletni kameri... Odpre se ločeno okno s sliko kamere. Yahoo!® sporočilnik vas vpraša, če želite aktivirati Supercam način. Kliknite na "Da, vedno". Za spremenitev lastnosti kamere kliknite na Datoteka > Nastavitve. V oknu, ki se odpre, kliknite v registru „Spletna kamera“ na "Nastavitve kamere..." in spremenite lastnosti po vaših osebnih predstavah. Priporočamo, da v lastnostih kamere izklopite samodejno izravnavanje beline in jo nastavite ročno. ##  |  |  |