Start
Gwarancje i pomoc techniczna
Zakres dostawy
Wymagania systemowe
Wskazówki bezpieczeństwa
Podłączenie
Obsługa
Usuwanie błędów
|  | # Obsługa ## ## Tworzenie pliku wideo Otworzyć menu Start > Programme > USB Video Device > Program Capture AMCap. Jeśli nie widać obrazu z kamery w oknie programu, można go wybrać z menu Options > Preview. Wskazówka: Pamiętać, aby kamera nie była używana przez inny program, jak np. Messenger. Przed utworzeniem pliku wideo, należy utworzyć plik, w którym będzie można zapisać obraz wideo: Kliknąć File > Set Capture File..., wybrać katalog, w którym będzie zapisany plik wideo i podać nazwę pliku. Nazwę pliku należy utworzyć w następujący sposób: Nazwa pliku.avi Przypisując plikowi wideo maksymalną wielkość, należy kliknąć File > Allocate File Space... i podać żądaną maksymalną wielkość pliku wideo. Za pomocą menu Options > Video Capture Filter można ustawić dalsze ustawienia kamery. Ustawić kontrast, jasność i inne ustawienia zgodnie z indywidualnymi upodobaniami. Teraz można pobrać plik wideo, klikając Capture > Start Capture, a następnie przycisk OK na wyświetlonym oknie. Aby zakończyć pobieranie, kliknąć Capture > Stop Capture. Zapisać teraz plik, klikając menu File > Save Captured Video... i podając żądany katalog i nazwę pliku. Pamiętać również o wstawieniu w nazwie pliku końcowego rozszerzenia pliku „.avi“. Utworzony plik wideo można teraz obejrzeć w programie Windows Media Player będącym integralną częścią systemu Windows lub w innym odtwarzaczu, który obsługuje format pliku AVI. ## Face Tracking Opcja "Face Tracking" w oprogramowaniu AMCap poprawia jakość obrazy podczas komunikacji. W ten sposób zawsze pozostaje się w centrum pola widzenia kamery, również podczas ruchu. Aby aktywować tę funkcję, należy wykonać następujące kroki: W rozwijanym menu "Options" wybrać punkt "Video Capture Filter...". Na karcie "Face Tracking" aktywować teraz pole wyboru "Face Tracking". ## ## ## Wyostrzanie obrazu Ręcznie wyostrzyć obraz kamery pokręcając ogniskową. # Konfiguracja kamery internetowej za pomocą programu Messenger ## ## Integracja ze Skype™ Uruchomić program Skype i kliknąć Narzędzia > Opcje ... W zakładce „Ustawienia wideo“ uaktywnić pole wyboru Włącz Skype Wideo, jeśli nie jest aktywne. Z listy Wybierz kamerę wybrać: USB Video Device. Teraz w oknie programu Skype™ powinien wyświetlić się obraz pobierany przez kamerę internetową. Wskazówka: W razie potrzeby zamknąć inny program do edycji plików Wideo/obrazu jak np. AMCap. W innym wypadku funkcja wideo programu Skype może nie działać poprawnie. Chcąc zmienić funkcje wideo, kliknąć przycisk Ustawienia kamery. Zaleca się dezaktywację opcji automatycznego wyrównania bieli w funkcjach kamery i ustawienie jej ręcznie. ## Integracja z MSN® Messenger Wskazówka: Należy pamiętać, że kontakt, który zaprasza się do rozmowy wideo, wymaga wersji programu MSN® Messengers obsługującej wideo. Na liście kontaktów prawym przyciskiem myszy kliknąć żądany kontakt i wybrać Audio/Wideo > Rozpocznij połączenie wideo... Program MSN® Messenger przeprowadzi teraz konfigurację kamery internetowej. Postępować zgodnie ze wskazówkami na ekranie. Poczekać, aż kontakt zaakceptuje połączenie wideo. Aby zmienić właściwości kamery, kliknąć małą strzałkę w dolny, prawym rogi obrazu kamery i wybrać opcję Ustawienia kamery internetowej. Kliknąć przycisk Zaawansowane. Zaleca się dezaktywację opcji automatycznego wyrównania bieli w funkcjach kamery i ustawienie jej ręcznie. ## Integracja z ICQ® W oknie ICQ kliknąć prawym przyciskiem myszy kontakt, z którym chcemy rozpocząć rozmowę wideo i kliknąć przycisk ICQ-Wideo. Poczekać, aż kontakt zaakceptuje rozmowę wideo. Program ICQ rozpoznaje automatycznie, czy użytkownicy posiadają kamerę internetową. Jeśli rozpoczęto już rozmowę i chcąc pobrać do niej obraz z kamery internetowej, kliknąć symbol kamery po lewej stronie okna rozmowy i poczekać, aż rozmówca zaakceptuje zaproszenie do rozmowy wideo. ## Integracja z Yahoo!® Messenger Na liście kontaktów prawym przyciskiem myszy kliknąć żądany kontakt i wybrać Dalsze czynności > Zaproś do oglądania obrazu kamery... Otworzy się osobne okno z obrazem z kamery. Program Yahoo!® Messenger zapyta teraz, czy uaktywnić tryb Supercam. Kliknąć przycisk "Tak, zawsze". Aby zmienić właściwości kamery, kliknąć Plik > Ustawienia. W otwartym oknie w zakładce „Kamera internetowa“ kliknąć "Ustawienia kamery..." i zmienić właściwości zgodnie z indywidualnymi upodobaniami. Zaleca się dezaktywację opcji automatycznego wyrównania bieli w funkcjach kamery i ustawienie jej ręcznie. ##  |  |  |