Démarrage
Garantie et assistance
Éléments fournis
Configuration système requise
Consignes de sécurité
Raccordement
Commande
En cas d'erreur
|  | # Commande ## ## Enregistrer une vidéo Allez dans Démarrer > Programmes > USB Video Device > AMCap pour ouvrir le logiciel d'acquisition. Si l’image filmée par la caméra n’apparaît pas dans la fenêtre du programme, vous pouvez l’activer en allant dans Options > Preview. Remarque: veillez à ce que la caméra ne soit pas utilisée par un autre programme, par exemple Messenger. Avant d'enregistrer une vidéo, vous devez créer un fichier dans lequel la vidéo va pouvoir être sauvegardée: Cliquez sur File > Set Capture File..., sélectionnez le répertoire dans lequel vous souhaitez sauvegarder la vidéo et entrez un nom de fichier. Le nom du fichier doit avoir la forme suivante: Nomdufichier.avi Si vous souhaitez affecter une taille maximale au fichier vidéo, cliquez sur File > Allocate File Space... et entrez la taille maximale souhaitée pour le fichier vidéo. Vous pouvez procéder à d’autres réglages en allant dans Options > Video Capture Filter. Vous pouvez ainsi modifier le contraste, la luminosité et d’autres paramètres à votre convenance. Pour réaliser ensuite la vidéo, allez dans Capture > Start Capture, puis cliquez sur OK dans la fenêtre qui s’ouvre. Pour achever l’enregistrement, cliquez sur Capture > Stop Capture. Sauvegardez le fichier en cliquant sur File > Save Captured Video... et en indiquant le répertoire souhaité et le nom du fichier. Faites attention ici à bien ajouter l’extension de fichier .avi. Vous pouvez à présent visionner la vidéo avec le programme Windows Media Player intégré à Windows ou n’importe quel lecteur multimédia prenant en charge le format de fichier AVI. ## Face Tracking L'option "Face Tracking" du logiciel AMCap améliore la qualité de l'image en cours de communication. Vous restez ainsi toujours au centre du champ de vision même quand vous bougez. Pour activer la fonction, procédez de la manière suivante: dans le menu déroulant "Options", sélectionnez l'entrée "Video Capture Filter...". Dans l'onglet "Face Tracking", cochez la case "Face Tracking". ## ## ## Réglage de la netteté de l'image Tournez la lentille de la caméra pour régler manuellement la netteté de l'image. # Configuration de la webcam avec un Messenger ## ## Intégration dans Skype™ Lancez Skype et cliquez sur Outils > Options... Dans l’onglet "Vidéo", cochez la case "Activer la vidéo Skype", si ce n’est pas encore fait. Dans la liste de sélection de la caméra, sélectionnez "USB Video Device". Vous devriez alors voir dans la fenêtre Skype™ une image envoyée par votre caméra. Remarque: refermez au besoin les autres programmes vidéo/photo tels qu'AMCap. Cela pourrait gêner la fonction vidéo de Skype. Pour modifier les paramètres vidéo, cliquez sur "Paramètres webcam". Il est recommandé de désactiver la balance automatique des blancs dans les paramètres de la webcam et de procéder à ce réglage manuellement. ## Intégration dans MSN® Messenger Remarque: nous attirons votre attention sur le fait que le contact que vous souhaitez inviter à une conversation vidéo doit lui aussi disposer d’une version de MSN® Messenger compatible vidéo. Dans la liste des contacts, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le contact souhaité et sélectionnez Vidéo > Démarrer une conversation vidéo... MSN® Messenger vous guide alors tout au long de la configuration de votre webcam. Suivez les instructions qui s'affichent à l’écran. Attendez que votre contact accepte la conversation vidéo. Pour modifier les paramètres de la vidéo, cliquez sur la petite flèche dans le coin inférieur droit de l’image de la caméra et sélectionnez "Paramètres webcam". Cliquez pour accéder aux paramètres avancés. Il est recommandé de désactiver la balance automatique des blancs dans les paramètres de la webcam et de procéder à ce réglage manuellement. ## Intégration dans ICQ® Dans la fenêtre ICQ, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le contact avec lequel vous souhaitez bavarder en vidéo et cliquez sur Vidéo ICQ. Attendez que le contact accepte l’invitation au chat vidéo. ICQ reconnaît automatiquement si vous-même et votre contact disposez d’une webcam. Si vous avez déjà lancé un chat et souhaitez transmettre dans le cadre de cette conversation les images filmées par votre caméra, cliquez dans la fenêtre du chat sur le symbole de caméra à gauche et attendez que votre interlocuteur accepte la demande de chat vidéo. ## Intégration dans Yahoo!® Messenger Dans la liste des contacts, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le contact souhaité et sélectionnez Autres actions > Inviter des contacts à voir ma webcam... Vous voyez s’ouvrir une fenêtre séparée avec les images filmées par la caméra. Yahoo! ® Messenger vous demande si vous souhaitez activer le mode Supercam. Cliquez sur "Oui, toujours". Pour modifier les paramètres de la caméra, cliquez sur Fichiers > Paramètres. Dans la fenêtre qui s’ouvre alors à l’écran, allez dans l’onglet "Webcam", cliquez sur "Paramètres caméra..." et modifiez les réglages à votre convenance. Il est recommandé de désactiver la balance automatique des blancs dans les paramètres de la webcam et de procéder à ce réglage manuellement. ##  |  |  |