Speed-Link-manual

Start
Support
Leveransomfattning
Systemkrav
Säkerhetsråd
Anslutning
Drift
Kommunikation
Felsökning

# Drift

##

VARNING: Innan du tar headsetet i drift ska du kontrollera att alla reglage på kabelfjärrkontrollen är inställda på lägsta nivå. Detta gör du genom att vrida reglagen på kabelfjärrkontrollen så långt som möjligt nedåt.

## Anpassa huvudbygeln

Sätt på headsetet och kontrollera om det sitter för hårt eller för löst på huvudet. Ställ, vid behov, in längden på huvudbygeln på båda sidorna om öronkuddarna.

## Anpassa mikrofonarmen

Mikrofonarmen kan vridas med leden på vänster öronkudde. Dessutom kan armen böjas i godtycklig riktning. Rikta mikrofonen så att den sitter ungefär 2cm framför munnen. Kontrollera att inte läpparna rör vid mikrofonen. Detta kan leda till förändring av din röst hos samtalspartnern.

## Inställning av ljudkanalerna

Rear (bak)

Genom de bakre högtalarna blandas musiken in i ljudet. Använd reglagen när ljudnivån på musiken är för hög eller för låg.

Front (fram)

Med reglaget justeras volymen på ljudeffekterna.

### Volume (volym)

Här reglerar man volymen i headsetet.

Sub.

På denna ställs basdjupet och vibrationsstyrkan in. Ju högre reglaget står, desto mer kännbara blir även vibrationerna.

Center (mitten)

Med det här reglaget kan volymen på rösterna höjas och sänkas. Så kan rösterna höjas över t.ex. bakgrundsljudet och musiken.

Mic

Ställ här in mikrofonen på ljudlös.

##

## Inställning av hörlurarnas volym

Ställ in volymen på ungefär 75 % i Windows Volymkontroll. Detta gör du genom att klicka på högtalarsymbolen i det nedre högra hörnet av bildskärmen i aktivitetsfältet

och flyttar volymreglaget till ungefär 2/3 av det högsta värdet.

Spela nu upp en låt och öka långsamt volymen till önskad volym.

FÖRSIKTIG: För hög volym kan leda till bestående hörselskador. Undvik för hög volym och kontrollera före varje användning av headsetet att volymreglaget inte är inställd på maximal nivå.

##

## Inställning av mikrofonens volym

Öppna Windows Volymkontroll och klicka på "Alternativ -> Egenskaper". Klicka på "Uppspelning" och därefter på "OK" Ställ nu in mikrofonvolymen och markera rutan "Välj" om inte denna redan är markerad.

För att gå tillbaka till uppspelningsegenskaperna måste du välja egenskapen "Uppspelning" och klicka på "OK".