Manuel Speed-Link

Démarrage
Assistance
Éléments fournis
Configuration système requise
Consignes de sécurité
Raccordement
Commande
Communication
En cas d'erreur

# Assistance

##

## Limitation de responsabilité

La société Jöllenbeck GmbH décline toute responsabilité pour les conséquences de dommages telles que les dégradations, la perte de biens, les manques à gagner ou les baisses de chiffre d'affaires, les frais de pièces détachées, les dépenses dues aux désagréments occasionnés par l'interruption de services ou autres dommages. Il n'est en aucun cas possible de faire valoir des prétentions dépassant le prix d'achat du produit.

## Assistance technique

Si vous rencontrez des difficultés en installant ou en branchant l'appareil, veuillez vous adresser à notre service d'assistance technique. Vous trouverez un formulaire d'assistance sur notre site Web http://www.speedlink.com. Vous pouvez aussi contacter directement le service d'assistance technique par e-mail: support@speedlink.com

## Élimination correcte

Ce produit ne doit pas être mis aux ordures ménagères. Vous êtes tenu de remettre les appareils électriques dont vous ne vous servez plus à une borne de collecte officielle des appareils électriques. La société Jöllenbeck GmbH s'efforce d'économiser les ressources dans la mesure du possible afin de préserver l'environnement et votre santé. Aidez-nous en déposant ce produit dans la borne de collecte agréée la plus proche. Pour connaître les bornes de collecte proches de chez vous, adressez-vous aux services de votre commune, à l'entreprise locale d'élimination des déchets ou au magasin où vous avez acheté ce produit.

## Maintenance et réparation

Les réparations et travaux de maintenance ne doivent être effectués que par des techniciens qualifiés. Ne procédez à aucune réparation de votre propre fait et ne modifiez pas l'appareil.

## Humidité

Gardez l'appareil à l'abri de l'humidité (pluie), de l'eau et d'autres liquides.

## Conditions du milieu

N'utilisez l'appareil qu'à une température comprise entre 5 et 40°C et une humidité relative de l'air de 5 à 80% (sans condensation).

## Copyright

© 2010 Jöllenbeck GmbH. Tous droits réservés. Cette publication ne peut être reproduite, diffusée, proposée en consultation, sauvegardée, transmise ou mise en accès libre, sous quelque forme que ce soit (électronique, mécanique, comme photocopie, enregistrement ou d'une quelconque autre manière), ni intégralement ni en partie, sans l'autorisation écrite expresse de Jöllenbeck GmbH.

##