Podręcznik użytkownika Speed-Link

Start
Pomoc techniczna
Zakres dostawy
Wymagania systemowe
Wskazówki bezpieczeństwa
Podłączenie
Obsługa
Komunikacja
Usuwanie błędów

# Obsługa

##

UWAGA: Przed eksploatacją zestawu słuchawkowego należy sprawdzić, czy wszystkie regulatory na pilocie na przewodzie zostały ustawione na minimalną wartość. W tym celu przekręcić regulator na pilocie na przewodzie jak najbardziej do dołu.

## Dopasowanie pałąka

Proszę nałożyć zestaw słuchawkowy i sprawdzić, czy nie jest przytwierdzony do głowy zbyt ciasno lub luźno. W razie potrzeby ustawić długość pałąka po obu stronach powyżej elementów nausznych.

## Dopasowanie ramienia mikrofonu

Ramię mikrofonu można obrócić na przegubie na lewym elemencie nausznym. Dodatkowo można wygiąć ramię w każdym dowolnym kierunku. W taki sposób ustawić mikrofon, aby znajdował się ok. 2cm od ust. Zwrócić uwagę, aby usta nie dotykały mikrofonu. Może to prowadzić do zniekształcenia głosu słyszanego przez rozmówcę.

## Ustawianie kanałów dźwiękowych

Rear (Tylne)

Tylne głośniki odtwarzają muzykę w dźwięku przestrzennym. Jeśli muzyka jest za głośno lub za cicho, ustawić ją regulatorem.

Front (Przednie)

Regulator steruje głośnością efektów dźwiękowych

### Volume (Głośność)

Tutaj można wyregulować całkowitą głośność zestawu słuchawkowego.

Sub.

W tym miejscu ustawia się głębię basów i moc wibracji. Czym wyżej jest ustawiony regulator, tym bardziej odczuwalne są wibracje.

Center (Środek)

Ten regulator zmienia moc strojenia. W ten sposób można dostroić np. zakłócenia w tle i muzykę.

Mic

Mikrofon przełączyć tutaj na tryb wyciszony.

##

## Ustawienie głośności słuchawek

Proszę ustawić głośność systemową na ok. 75%. W tym celu proszę dwukrotnie kliknąć na symbol głośnika w prawym dolnym rogu na pasku zadań

i przesunąć suwak regulacji głośności na ok. 2/3 maksymalnej wartości.

Proszę uruchomić utwór muzyczny i stopniowo zwiększać głośność do momentu uzyskania żądanej głośności.

UWAGA: Zbyt duża głośność może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Unikać zbyt dużej głośności i przed każdym korzystaniem z zestawu słuchawkowego sprawdzać, czy regulator głośności nie został ustawiony na maksymalną głośność.

##

## Ustawienie głośności mikrofonu

Proszę otworzyć regulację głośności systemowej i kliknąć na "Opcje > Właściwości". Proszę kliknąć na "Nagrywanie", a następnie "OK". Proszę następnie ustawić głośność mikrofonu i kliknąć w pole wyboru "Wybierz", jeśli nie jest jeszcze zaznaczone.

Aby powrócić do właściwości odtwarzania proszę wybrać "Odtwarzanie" i kliknąć na "OK".