Speed-Link Kullanım Kılavuzu

Başlangıç
Destek
Teslimat kapsamı
Sistem gereksinimleri
Güvenlik Uyarıları
Bağlantı
Kullanım
İletişim
Hata Giderme

# Kullanım

##

DİKKAT: Kulaklık setini devreye sokmadan önce, kablo uzaktan kumandadaki tüm ayar düğmelerinin minimum değere ayarlanmış olduğundan emin olunuz. Bu amaçla, kablo uzaktan kumandadaki ayar düğmelerini mümkün olduğunca aşağıya döndürünüz.

## Kulaklık çıtasının uyarlanması

Kulaklık setini oturtunuz ve kulaklık setinin kafanızda çok sıkı veya çok gevşek oturup oturmadığını kontrol ediniz. Gerekirse, kulaklık çıtasının uzunluğunu her iki taraftan kulak kepçeleri ile ayarlayınız.

## Mikrofon kolunun uyarlanması

Mikrofon kolu, sol kulak kepçesindeki mafsal üzerinden döndürülebilir. Ek olarak, kol her iki yönde bükülebilir. Mikrofonunuzu ağzınızdan yaklaşık 2cm önde duracak şekilde hizalayınız. Dudaklarınızın mikrofona dokunmamasına dikkat ediniz. Bu, sesinizin görüştüğünüz kişiye çok yüksek ulaşmasına neden olabilir.

## Ses kanallarının ayarlanması

Rear (Arka)

Arka hoparlörler üzerinden ses müzik karıştırılır. Müzik çok yüksek ya da sessizse ayar düğmesini kullanınız.

Front (Ön)

Ayar düğmesi ile ses efektlerinin ses düzeyi kontrol edilir.

### Volume (Ses düzeyi)

Kulaklık setinin toplam ses düzeyini ayarlayınız.

Sub.

Bu düğmeyle derin baslar ve titreşimin gücü ayarlanır. Ayar düğmesi ne kadar yukarıda durursa titreşim de o oranda daha fazla hissedilir.

Center (Orta)

Bu ayar düğmesi ile seslerin ses düzeyi değiştirilebilir. Örn; arka fon gürültülerinin sesleri ve müzik yükseltilebilir.

Mic

Buradan mikrofonu sessize alabilirsiniz.

##

## Kulaklık ses düzeyinin ayarlanması

Windows ses düzeyini yaklaşık olarak %75'e ayarlayınız. Bu amaçla, ekranın sağ alt köşesindeki görev çubuğunda yer alan hoparlör sembolüne çift tıklayınız

ve ses düzeyi ayar çubuğunu maksimum değerin yaklaşık 2/3'üne götürünüz.

Şimdi, bir müzik parçası çalınız ve istediğiniz ses düzeyine ulaşana kadar ses düzeyini yavaşça artırınız.

DİKKAT: Ses düzeyinin çok yüksek olması kalıcı duyma sorunlarına neden olabilir. Yüksek ses düzeyinden kaçınınız ve kulaklık setinin her kullanımından önce ses düzeyi ayarlayıcısının maksimum ses düzeyine ayarlanmamış olup olmadığını kontrol ediniz.

##

## Mikrofon ses düzeyinin ayarlanması

Windows ses ayarı denetimini açınız ve "Seçenekler -> Özellikler" seçeneğine tıklayınız. "Kayıt" ve daha sonra "TAMAM" seçeneklerine tıklayınız. Şimdi mikrofonun ses düzeyini ayarlayınız ve henüz aktif değilse "Seç" kontrol kutusunu etkinleştiriniz.

Çalma özelliklerine geri dönmek için, "Çalma" özelliklerini seçmeli ve "TAMAM" seçeneğine tıklamalısınız.