Εγχειρίδιο χρήσης Speed-Link

Έναρξη
Υποστήριξη
Περιεχόμενο συσκευασίας
Απαιτήσεις συστήματος
Οδηγίες ασφάλειας
Σύνδεση
Χρήση
Επικοινωνία
Αντιμετώπιση προβλημάτων

# Χρήση

##

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού θέσετε σε λειτουργία τα ακουστικά κεφαλής, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι ρυθμιστές του τηλεχειριστηρίου με καλώδιο έχουν ρυθμιστεί στην ελάχιστη τιμή. Περιστρέψτε τους ρυθμιστές του τηλεχειριστηρίου με καλώδιο εντελώς προς τα κάτω.

## Προσαρμογή της στεφάνης κεφαλής

Τοποθετήστε τα ακουστικά κεφαλής και ελέγξτε τον βαθμό χαλαρότητας ή στερεότητας της στεφάνης. Ρυθμίστε, αν χρειάζεται, το μήκος της στεφάνης κεφαλής και στις δύο πλευρές πάνω από την ακουστική επαφή.

## Προσαρμογή του βραχίονα μικροφώνου

Ο βραχίονας μικροφώνου περιστρέφεται μέσω του στελέχους της αριστερής ακουστικής επαφής. Επιπρόσθετα, ο εύκαμπτος βραχίονας ρυθμίζεται σε οποιαδήποτε θέση. Προσαρμόστε το μικρόφωνό σας σε απόσταση περίπου 2 cm από το στόμα σας. Φροντίστε τα χείλη να μην ακουμπούν στο μικρόφωνο. Η επαφή με το μικρόφωνο μπορεί να επηρεάσει τη μετάδοση της φωνής σας στον συνομιλητή.

## Ρύθμιση των καναλιών ήχου

Rear (Πίσω)

Με το πίσω ηχείο πραγματοποιείται μείξη της μουσικής στον ήχο. Προσαρμόστε το ρυθμιστή, όταν η ένταση της μουσικής είναι υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή.

Front (Μπροστά)

Με τον ρυθμιστή μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση των ηχητικών εφέ.

### Volume (Ένταση)

Με την επιλογή αυτή μπορείτε να ρυθμίσετε τη συνολική ένταση των ακουστικών κεφαλής.

Sub. (Υπογούφερ)

Με την επιλογή αυτή μπορείτε να ρυθμίσετε τα μπάσα, τα πρίμα και την ένταση των δονήσεων. Όσο μεγαλύτερη η ρύθμιση, τόσο ισχυρότερες θα είναι οι δονήσεις.

Center (Κέντρο)

Με την επιλογή αυτή μπορείτε να αλλάξετε την ένταση της φωνής. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωνή να υπερκαλύπτει για παράδειγμα το θόρυβο του περιβάλλοντος και τη μουσική.

Mic (Μικρόφωνο)

Με την επιλογή αυτή μπορείτε να ρυθμίσετε το μικρόφωνο στο αθόρυβο.

##

## Ρύθμιση της ακουστικής έντασης

Ρυθμίστε την ένταση ήχου από τον κεντρικό πίνακα των Windows στο 75%. Για να ανοίξετε τον κεντρικό πίνακα, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο επιλογών ήχου της γραμμής εργαλείων που βρίσκεται στο κάτω δεξί άκρο της οθόνης

και μετακινήστε τον ρυθμιστικό διακόπτη έντασης στα 2/3 της μέγιστης στάθμης.

Αναπαραγάγετε ένα αρχείο ήχου και αυξήστε σταδιακά την ένταση μέχρι να επιτύχετε την επιθυμητή στάθμη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υπερβολικά υψηλή ένταση μπορεί προξενήσει μόνιμες ακουστικές βλάβες. Αποφεύγετε τη ρύθμιση σε υψηλή ένταση και ελέγχετε πριν από κάθε χρήση των ακουστικών κεφαλής ότι ο ρυθμιστής έντασης δεν έχει ρυθμιστεί στο μέγιστο επίπεδο έντασης.

##

## Ρύθμιση της έντασης μικροφώνου

Ανοίξτε το παράθυρο ρύθμισης έντασης ήχου και επιλέξτε "Επιλογές > Ιδιότητες". Επιλέξτε "Εγγραφή" και στη συνέχεια "ΟΚ". Ρυθμίστε τώρα την ένταση του μικροφώνου και ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου "Επιλογή", εάν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένο.

Για να επιστρέψετε στις ιδιότητες αναπαραγωγής, επιλέξτε "Ιδιότητες > Αναπαραγωγή > ΟΚ".