Speed-Link Manual

Start
Supporto
Contenuto confezione
Requisiti di sistema
Indicazioni di sicurezza
Collegamento
Uso
Comunicazione
Risoluzione di problemi

# Uso

##

ATTENZIONE: prima di utilizzare l'headset, accertarsi che tutti i regolatori sul telecomando siano impostati sul minimo. Abbassare il più possibile i regolatori del telecomando.

## Regolazione dell'archetto

Indossare la cuffia e controllare che non stringa troppo o che non sia troppo larga sulla testa. All'occorrenza regolare la lunghezza dell'archetto da entrambi i lati sui cuscinetti.

## Regolazione dell'astina del microfono

Per ruotare l’'astina del microfono fare leva sullo snodo presente nel cuscinetto auricolare sinistro. Inoltre l'astina può essere piegata in tutte le direzioni. Posizionare il microfono a una distanza di circa 2cm dalla bocca. Assicurarsi che il microfono non tocchi le labbra per evitare che la voce risulti sovramodulata.

## Impostazione dei canali audio

Rear (posteriore)

La musica viene mixata con il suono tramite gli altoparlanti posteriori. Se la musica è troppo alta o troppo bassa spostare il regolatore.

Front (anteriore)

Con il regolatore viene controllato il volume degli effetti sonori.

### Volume

Serve per impostare il volume generale della cuffia.

Sub.

Qui si impostano i bassi e l'intensità di vibrazione. Le vibrazioni sono maggiori quando il regolatore è posizionato in alto.

Center (centro)

Con questo regolatore può essere impostato il volume delle voci. In questo modo è possibile differenziare le voci, p.es. dai rumori di sottofondo e dalla musica.

Mic

Azionare per disattivare il microfono.

##

## Regolazione del volume della cuffia

Impostare il volume di Windows al 75% circa. Fare doppio clic sul simbolo dell'altoparlante nella barra delle applicazioni nell'angolo in basso a destra dello schermo

e spostare il cursore di volume a circa 2/3 del valore massimo.

Far partire un brano musicale ed aumentare lentamente il volume fino a raggiungere il volume desiderato.

ATTENZIONE: un volume troppo alto può provocare danni permanenti all’udito. Evitare volumi eccessivi e accertarsi prima di ogni uso della cuffia che il regolatore di volume non sia impostato al massimo.

##

## Regolazione del volume del microfono

Aprire il Controllo volume di Windows, cliccare su "Opzioni > Proprietà". Cliccare su “Registrazione" e poi su "OK“. Regolare quindi il volume del microfono e - se non ancora attivata - spuntare la casella "Seleziona".

Per ritornare alle proprietà di riproduzione occorre selezionare "Riproduzione" nelle proprietà, quindi cliccare su "Ok".