Έναρξη
Εγγύηση και υποστήριξη
Σύνολο αποστολής
Προϋποθέσεις συστήματος
Υποδείξεις ασφαλείας
Σύνδεση
Χειρισμός
Αντιμετώπιση σφαλμάτων
|  | # Σύνδεση ## Απομακρύνετε το σύστημα ηχείων από τη συσκευασία και ελέγξτε όλα τα καλώδια και τις συνδέσεις για βλάβες. Συνδέστε το σύστημα ηχείων ως ακολούθως στο σταθερό σας Η/Υ ή στο φορητό σας υπολογιστή: Τοποθετήστε το υπογούφερ σε μια κατάλληλη θέση. Το καλύτερο είναι να το τοποθετήσετε κάτω από το γραφείο. Εάν δεν υπάρχει εκεί χώρος, μπορεί να τοποθετηθεί επάνω στο γραφείο, χάρη στη συνεπτυγμένου μεγέθους κατασκευαστική μορφή. Τοποθετήστε το φις σε μια κατάλληλη πρίζα. Τοποθετήστε τα ηχεία δορυφόρους δεξιά και αριστερά δίπλα στην οθόνη σας. Προσέξτε ότι το ηχείο με το λευκό βύσμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως αριστερό ηχείο και το ηχείο με το κόκκινο βύσμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δεξιό ηχείο. Συνδέστε το λευκό βύσμα Cinch του αριστερού ηχείου στη λευκή σύνδεση Cinch στην πίσω πλευρά του υπογούφερ και ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με το δεξιό ηχείο. Παρακαλούμε ενημερωθείτε στο εγχειρίδιο της κάρτας ήχου για το ποια σύνδεση πρέπει να χρησιμοποιήσετε για το σύστημα ηχείων. Σε κάρτες ήχου 5.1 ή 7.1 πρέπει να χρησιμοποιήσετε την υποδοχή "Front-In" της κάρτας ήχου για το πράσινο βύσμα. |  |  |