Çalıştırma
Garanti ve Destek
Teslimat kapsamı
Sistem koşulları
Güvenlik Uyarıları
Bağlantı
Kullanım
Hata giderme
|  | # Kullanım ## ##
DİKKAT: Hoparlör sistemini çalıştırmadan önce uzaktan kumandadaki ses seviyesinin minimum değerde olduğundan emin olun. Bunun için ses seviyesi ayarlayıcısını mümkün olduğu kadar küçük noktaya doğru çevirin. ## Ses seviyesinin ayarlanması Subwoofer arka tarafındaki ana şalteri ON pozisyonuna getirerek hoparlör sistemini açın. DİKKAT: Çok yüksek ses seviyesi kalıcı işitme hasarlarına yol açabilir. Çok yüksek ses seviyesinden kaçının ve kulaklığı kullanmadan önce ses seviyesi ayarlayıcısının azami ses seviyesine ayarlı olmadığından emin olun. Subwoofer arka tarafındaki master ses seviyesi ayarlayıcısını yarım değere getirin ve ses çıkışını başlatın. Oda ses seviyesine ulaşılana kadar masa uzaktan kumandasında ses seviyesini yavaşça çevirin. Şimdi subwoofer arka tarafındaki bas seviyesini istenen değere ayarların.
## ## Hoparlör sisteminin kapatılması Hoparlör sistemini, uzun süre kullanmayacaksanız ve fırtınalı havalarda kapatın. Hoparlör sistemi ana şalteri subwoofer arka tarafında bulunmaktadır. ## Windows ses seviyesinin ayarlanması Windows ses seviyesini yakl. %75'e ayarlayın. Bunun için ekranın sağ alt köşesinde görev çubuğundaki hoparlör sembolüne çift tıklayın ve ses seviyesi ayarının sürgüsünü azami değerin yakl. 2/3'sine getirin. Şimdi bir müzik parçasını başlatın ve istenen ses seviyesine ulaşılana kadar uzaktan kumandadan ses seviyesini yavaşça arttırın. DİKKAT: Çok yüksek ses seviyesi kalıcı işitme hasarlarına yol açabilir. Çok yüksek ses seviyesinden kaçının ve kulaklığı kullanmadan önce ses seviyesi ayarlayıcısının azami ses seviyesine ayarlı olmadığından emin olun. ##  |  |  |