Çalıştırma
Garanti ve Destek
Teslimat kapsamı
Sistem koşulları
Güvenlik Uyarıları
Bağlantı
Kullanım
Hata giderme
|  | # Bağlantı ## Hoparlör sistemini ambalajından çıkarın ve tüm kabloları ve bağlantıları hasarlara karşı kontrol edin. Hoparlör sistemini aşağıda tarif edildiği gibi masaüstü bilgisayarınıza veya dizüstü bilgisayarınıza bağlayın: Subwoofer'ı uygun bir pozisyonda kurun. İdeal olarak masanın altına kurun. Burada yer yoksa, kompakt yapı şekli sayesinde masanın üstünde konumlandırılabilir. Fişi boş bir prize takın. Uydu hoparlörlerini monitörün sol ve sağ yanına koyun. Beyaz soketli hoparlörün sol hoparlör ve kırmızı soketli hoparlörün sağ hoparlör olarak kullanılmasına dikkat edin. Sol hoparlörün beyaz çinç soketini subwoofer'in arka tarafındaki beyaz çinç bağlantısına bağlayın ve beyaz hoparlörde aynı işlemleri tekrarlayın. Hoparlör sistemi için hangi bağlantıyı kullanmanız gerektiğini öğrenmek için lütfen ses kartınızın el kitabına bakın. 5.1 veya 7.1 ses kartlarında ses kartının "Front-In" yuvası yeşil jak için kullanılmalıdır. |  |  |