Start
Záruka a Support
Rozsah dodání
Předpoklady systému
Bezpečnostní upozornění
Napojení
Obsluha
Odstranění chyb
|  | # Obsluha ## ##
POZOR: Předtím, než uvedete reproduktorový systém do provozu, se ubezpečte, zda-li je hlasitost nastavená na minimální hodnotu. Otočte k tomu regulátor hlasitosti tak dlouho k malému bodu, dokud je to možné. ## Nastavení hlasitosti Zapněte reproduktorový systém tím, že zapnete hlavní vypínač na zadní straně subwooferu do pozice ON. POZOR: Příliš vysoká hlasitost může vést k trvalým poruchám sluchu. Zabraňte příliš vysoké hlasitosti a přověřte před každým použití headsetu, že regulátor hlasitosti není nastavený na maximální hlasitost. Otočte regulátor pro hlasitost masteru na zadní straně subwooferu do poloviční hodnoty a spusťte reprodukci Audio.
## ## Vypnutí reproduktorového systému Při delším nepoužívání a za bouřky vypněte reproduktorový systém. Hlavní vypínač reproduktorového systému se nachází na zadní straně subwooferu. ## Nastavení Windows-hlasitosti Nastavte Windows hlasitost na cca.75%. Klikněte k tomu v pravém dolním rohu obrazovky na liště úloh na symbol reproduktoru a posuňte šoupátko regulace hlasitosti do přibližně 2/3 nejvyšší hodnoty. Zapněte nyní hudbu a zvyšujte pomalu na dálkovém ovládání hlasitost, dokud se nedosáhne požadovaná hlasitost. POZOR: Příliš vysoká hlasitost může vést k trvalým poruchám sluchu. Zabraňte příliš vysoké hlasitosti a prověřte před každým použití, zda-li není regulátor hlasitosti nastavený na maximální hlasitost. ##  |  |  |